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Лекция 9.              ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
                                ОСОБО ОПАСНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Вопросы для проверки остаточных знаний по л. 9. Проведение особо-опасных работ (ООР)

1. Виды особо-опасных работ (ООР)
2. В соответствии с какими документами проводятся ООР
3. Подготовительные работы перед ООР
4. Проведение ООР
5. Обязанности руководителей и исполнителей


1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении особо опасных работ на предприятиях возлагается на руководителей предприятий, а также на лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
К особо опасным работам относятся производственные огневые работы (электросварка, газосварка, бензо-керосинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.), лако-красочные работы, работы на высоте, работы под давлением, работы со СДЯВ и т. п..
Особо опасные работы  проводятся согласно Типовой инструкции, не должны противоречить настоящей Типовой инструкции, и их требования должны быть не ниже установленных настоящей Типовой инструкцией. 
Требования настоящей Типовой инструкции распространяются как на работы, выполняемые подразделениями предприятия, так и на работы, выполняемые сторонними организациями. Особо опасные работы могут проводиться только при наличии наряда-допуска и выполняться бригадой специалистов.
К проведению особо опасных работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.
Особо опасные работы   подразделяются на два этапа: подготовительный и основной, т.е. непосредственного проведения огневых работ.
Наряд-допуск, подписывается руководителем подразделения, где выполняются огневые работы, после утверждения  техническим руководителем предприятия (главным инженером) или его заместителем по производству или начальником производства.
В аварийных случаях наряд-допуск может выдаваться руководителем подразделения, где должны быть выполнены огневые работы, или лицом его замещающим. В этом случае огневые работы проводятся под непосредственным руководством лица, выдавшего наряд-допуск с обязательным уведомлением технического руководителя (главного инженера) предприятия.

НАРЯД- ДОПУСК (РАЗРЕШЕНИЕ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ОСОБО ОПАСНЫХ РАБОТ  

На проведение особо опасных работ , в том числе и в аварийных случаях, должен быть письменно оформлен наряд-допуск по прилагаемой форме.
 Наряд-допуск составляется в двух экземплярах и передается лицам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ, для выполнения мероприятий, указанных в нем. После выполнения всех мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, ставят свою подпись, после чего руководитель подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее, проверяет полноту выполнения мероприятий, согласовывает с пожарной службой (при необходимости с другими службами предприятия), расписывается в наряде-допуске и передает его на утверждение техническому руководителю (главному инженеру) предприятия или его заместителю по производству или начальнику производства.
Состав бригады исполнителей огневых работ и отметка о прохождении инструктажа заносятся в п. 9 наряда-допуска.
Наряд-допуск согласовывается с пожарной службой предприятия в части обеспечения мер пожарной безопасности и наличия на месте проведения работ первичных средств пожаротушения.
Порядок согласования наряда-допуска со службой техники безопасности и другими службами предприятия (ГСС, энергетической и др.), а также с руководителями взаимосвязанного цеха, участка (в зависимости от вида работы), при необходимости, определяется инструкциями, разрабатываемыми на предприятии. В наряде-допуске должно быть оформлено согласование или делается запись “не требуется”.
Один экземпляр наряда-допуска остается у лица, ответственного за проведение огневых работ, другой — передается ответственным за подготовку особо опасных работ пожарной службе предприятия, о чем регистрируется в журнале.
Если на предприятии отсутствует пожарная служба, руководитель, утвердивший наряд-допуск на проведение особо опасных работ, должен выделить ответственного из числа специалистов предприятия для проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих пожаробезопасность при проведении особо опасных работ. В данном случае наряд-допуск регистрируется в журнале и хранится у вышеуказанного лица.
Исполнители могут приступить к выполнению особо опасных работ только с разрешения лица, ответственного за проведениеособо опасных работ.
Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид особо опасных работ и действителен в течение одной дневной рабочей смены. Если эти работы не закончены в установленный срок, то наряд-допуск может быть продлен руководителем подразделения, где проводятся особо опасные работы, или лицом, его замещающим, но не более чем на одну смену.
При проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции цехов с полной остановкой производства наряд-допуск оформляется на срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции.
При выполнении особо опасных работ силами ремонтных цехов предприятия или сторонних организаций наряд-допуск на проведение собо опасных работ должен оформляться также в соответствии с настоящей Типовой инструкцией.
При оформлении наряда-допуска на проведение особо опасных работ внутри емкостей, аппаратов, колодцев, коллекторов, траншей и т.п. должны учитываться все меры безопасности, предусмотренные настоящей Типовой инструкцией и Типовой инструкцией по организации и безопасному проведению газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.85.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
[bookmark: _Hlk55486088]К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению особо опасных работ.
Подготовка объекта к проведению на нем особо опасных работ осуществляется эксплуатационным персоналом цеха под руководством специально выделенного ответственного лица, в том числе и при выполнении работ на объекте сторонней организацией.
Ответственными за выполнение подготовительных работ могут быть назначены только специалисты данного объекта. Перечень должностных лиц, ответственных за выполнение подготовительных работ, должен быть определен инструкциями предприятия, организации.
При подготовке к особо опасным  работам руководитель структурного подразделения, где проводятся особо опасные работы, или лицо, его замещающее, совместно с ответственными за подготовку и проведение этих работ определяет опасную зону, границы которой четко обозначаются предупредительными знаками и надписями.
Места сварки, резки, нагревания и т.п. отмечаются мелом, краской, биркой или другими хорошо видимыми опознавательными знаками.
Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных продуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций (о чем должна быть сделана запись в журнале установки и снятия заглушек) и подготовлены к проведению особо опасных работ, согласно требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01—93), отраслевых правил безопасности и инструкций по подготовке оборудования к ремонтным работам. Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, должна быть обесточена, и приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов.
Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (пыль, смола, горючие жидкости и материалы и т.д.). Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты. На месте проведения особо опасных работ  должны быть приняты меры по исключению разлета искр. Место проведения особо опасных работ  должно быть обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой и т.д.).

ПРОВЕДЕНИЕ ОСОБО ОПАСНЫХ (ОГНЕВЫХ) РАБОТ  

Для проведения особо опасных работ должно быть назначено ответственное лицо из числа инженерно-технических работников цеха.
Особо опасные работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно допустимой концентрации по действующим санитарным нормам.
Во время проведения огневых работ должен осуществляться периодический контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и в опасной зоне.
В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне, внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть немедленно прекращены и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды.
Во время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ.
Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы.
Перед началом огневых работ лицом, ответственным за проведение огневых работ, проводится инструктаж по соблюдению мер безопасности при выполнении огневых работ на данном объекте. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-допуске подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ.
Допуск к выполнению огневых работ осуществляет лицо, ответственное за проведение огневых работ, после приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам, и при удовлетворительном состоянии воздушной среды в соответствии с требованиями п. 4.3.
Особо опасные работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от требований настоящей Типовой инструкции, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, а также при возникновении опасной ситуации.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ответственное лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение особо опасных работ  , обязано организовать выполнение мероприятий в соответствии с настоящей Типовой инструкцией.
 Руководитель структурного подразделения, где проводятся особо опасные  работы, или лицо, его замещающее, обязан:
разработать мероприятия по безопасному проведению особо опасных работ   и обеспечить их выполнение;
назначить ответственных лиц за подготовку и проведение особо опасных работ  из числа инженерно-технических работников, знающих условия подготовки и правила проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах;
перед началом особо опасных работ  проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;
в период проведения особо опасных работ  обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей Типовой инструкции; 
организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения особо опасных работ  и в опасной зоне и установить периодичность отбора проб воздуха;
обеспечить согласование наряда-допуска на проведение особо опасных работ  с пожарной службой и при необходимости с другими службами предприятия и руководителями взаимосвязанного цеха, участка.
Лицо, ответственное за подготовку оборудования и коммуникаций к проведению особо опасных работ обязано:
организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске;
проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;
обеспечить своевременное проведение анализов воздушной среды на месте выполнения огневых работ и в опасной зоне:
уведомить руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени проведения огневых работ, об отключении линий коммуникаций и т. п.
5.4. Лицо, ответственное за проведение особо опасных работ обязано:
организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ;
провести инструктаж исполнителей работ, предусмотренный в п. 9 наряда-допуска;
проверить наличие квалификационных удостоверений и талонов по технике пожарной безопасности у исполнителей особо опасных работ  работ (сварщиков, резчиков), исправность и комплектность инструмента и средств для их выполнения, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви и защитных щитков условиям проведения работ;
обеспечить место при проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей — дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.) и проконтролировать их правильное использование;
находиться на месте особо опасных работ, контролировать работу исполнителей;
знать состояние воздушной среды на месте проведения особо опасных работ и в случае необходимости прекращать их;
при возобновлении особо опасных работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования; разрешить проводить работы только после получения удовлетворительного анализа воздушной среды и отсутствия других опасностей в помещении и аппаратах;
после окончания особо опасных работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников аварии, несч. случаев, возгораний, взрывов ….
5.5. Начальник смены (руководитель смены) обязан:
уведомить персонал о ведении особо опасных работ на объекте;
обеспечить ведение технологического процесса так, чтобы исключалась возможность возникновения пожара, взрыва и травмирования работающих во время проведения огневых работ;
записать в журнале приема и сдачи смен о проведении особо опасных работ на объекте;
по окончании особо опасных работ проверить совместно с лицом, ответственным за проведение особо опасных работ, место, где выполнялись особо опасных работ , в целях исключения возможности аварии (пожара и т.п.) и обеспечить наблюдение персоналом смены за местом наиболее возможного возникновения очага пожара в течение 3 ч.
5.6. Исполнители особо опасных работ обязаны:
иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности;
получить инструктаж по безопасному проведению особо опасных работ и расписаться в наряде-допуске, а исполнителям подрядной (сторонней) организации — дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении особо опасных работ  в данном цехе;
ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения особо опасных работ  ;
приступить к особо опасным работам только по указанию лица, ответственного за проведение особо опасных работ  
выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;
соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;
пользоваться при работе исправным инструментом;
работать в спецодежде и спецобуви; 
уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;
уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания;
тщательно осмотреть после окончания особо опасных работ  место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;
прекращать особо опасных работ при возникновении опасной ситуации.
Лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение особо опасных работ  , руководитель структурного подразделения, где выполняются особо опасные работы  , или лицо, его замещающее, начальник смены, лица, ответственные за подготовку и проведение особо опасных работ, исполнители несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

Приложение

	Организация 
Предприятие 
Цех
	“УТВЕРЖДАЮ”
_____________________
(должность, Ф. И. О.)
_____________________
(подпись)
“___” __________ 200 г.



НАРЯД-ДОПУСК 
на выполнение огневых работ на взрывоопасных 
и взрывопожароопасных объектах

1. Структурное подразделение, где проводятся огневые работы (цех, производство, установка)__________________________________________________________________
2. Место проведения работ__________________________________________________
(отделение, участок, аппарат, коммуникация)
3. Содержание выполняемых работ ______________________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы _______________________________________
(должность, Ф. И. О., дата)
5. Ответственный за проведение огневых работ ____________________________________
(должность, Ф. И. О., дата)
6. Планируемое время проведения работ:	начало ___________ время __________ дата
окончание ___________ время __________ дата
7. Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к огневым работам, при их проведении, средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы:
а) при подготовительных работах ___________________________________________
б) при проведении огневых работ ____________________________________________
8. Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее _______________
(подпись)
9. Состав бригады исполнителей (при большом числе исполнителей ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте)
	№ п/п
	Ф. И. О. 
членов бригады
	Выполняемая функция
	Квалификация
	С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил
	Инструктаж провел, должность, Ф. И. О., подпись

	
	
	
	
	подпись
	дата
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	



10. Результаты анализа воздушной среды
	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Результаты анализа воздуха
	Подпись лица, проводившего анализ

	
	
	
	

	
	
	
	



11. Организационные и технические меры безопасности при подготовке объекта к проведению огневых работ согласно п. 6 наряда-допуска выполнены
_____________________________________________________________________________
	ответственный за подготовительные работы _________________________________
	                                      

	
	ответственный за проведение огневых работ

	(фамилия, подпись, дата, время)
	
	
	(фамилия, подпись, дата, время)


12. Производство огневых работ разрешаю ___________________________________                                              (дата, подпись руководителя подразделения,
где должны проводиться огневые работы, или лица, его замещающего)
13. Согласовано:
с пожарной службой _______________________________________________________
(фамилия представителя пожарной службы, подпись, дата)
со службами: ГСС, техники безопасности и др. (при необходимости) 
________________________________________________________________________
(название службы, фамилия представителя, подпись, дата)
с взаимосвязанными цехами, участками (при необходимости) 
_________________________________________________________________________
(цех, участок, фамилия руководителя, подпись, дата)

14. Срок действия наряда-допуска продлен
	Дата и время проведения работ
	Результат анализа воздушной среды
	Возможность производства работ подтверждаю

	
	
	Ответственный за подготовку работ
	Ответственный за проведение работ
	Представитель пожарной службы
	Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы, или лицо, его замещающее

	
	
	
	
	
	



15. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт
_________________________________________________________________________
(ответственный за проведение работ, подпись, дата, время) 
_________________________________________________________________________
(начальник смены, фамилия, подпись, дата, время)
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ


 


 


Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при 


проведении 


особо опасных 


работ на предприятиях возлагается на руководителей 


предприятий, а также на лиц,


 


в установленном порядке назначенных ответственными за 


обеспечение


 


пожарной безопасности.
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их требования должны быть не ниже 


установленных настоящей Типовой инструкцией.


 


 


Требования настоящей Типовой инструкции распространяются 


как на работы, 


выполняемые подразделениями предприятия, так и на работы, выполняемые сторонними 
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техническим руководителем предприятия (главным 


инженером) или его заместителем по производству или начальником производства.


 


В аварийных случаях


 


наряд


-


допуск 


может выдаваться руководителем 


подразделения, где должны быть выполнены огневые работы, или лицом


 


его 


замещающим. В этом случае огневые работы проводятся под непосредственным 


руководством лица, выдавшего наряд


-


допу


ск с обязательным уведомлением технического 


руководителя (главного инженера) предприятия.
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-


допуск по прилагаемой фо
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1     Лекция  9 .                 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ   ПРОВЕДЕНИ И                                     ОСОБО ОПАСНЫХ  РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ     Вопросы   для проверки остаточных зна ний   по л.   9.   Проведение   о собо - опасны х   работ   ( ОО Р )     1.   Виды  о собо - опасны х   работ   ( ОО Р )   2.   В соответствии с каким и   документ ами   проводятся ООР   3.   П одготовительны е  работ ы  перед ООР   4.   Проведение ООР   5.   Обязанности руководителей   и испо лнителей       1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ     Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при  проведении  особо опасных  работ на предприятиях возлагается на руководителей  предприятий, а также на лиц,   в установленном порядке назначенных ответственными за  обеспечение   пожарной безопасности.   К   особо опасны м   работам относятся производственные  огневые работы   (электросварка, газосварка, бензо - керосинорезка, паяльные работы, механическая  обработка металла с образованием искр и т.п.) , лако - красочные работы,  работы на высоте,  работы под давлением, работы со СДЯВ и т .   п. .   О собо опасны е   работ ы     проводятся согласно Типовой   инструкции ,   не должны  противоречить настоящей Типовой инструкции, и   их требования должны быть не ниже  установленных настоящей Типовой инструкцией.     Требования настоящей Типовой инструкции распространяются  как на работы,  выполняемые подразделениями предприятия, так и на работы, выполняемые сторонними  организациями.   О собо опасны е   работы мо гут проводиться только при на личии наряда - допуска   и выполняться бригадой специалистов.   К проведению  особо опасных работ  допускаются лица ,   прошедшие специальную  подгот овку и имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной  безопасности.   О собо опасны е   работ ы       подразделяются на два этапа: подготовительный и  основной,   т.е. непосредственного проведения огневых работ.   Н аряд - допуск , подпис ыва ется  руководителем подразделения, где выполняются  огневые работы,  после  утвержден ия    техническим руководителем предприятия (главным  инженером) или его заместителем по производству или начальником производства.   В аварийных случаях   наряд - допуск  может выдаваться руководителем  подразделения, где должны быть выполнены огневые работы, или лицом   его  замещающим. В этом случае огневые работы проводятся под непосредственным  руководством лица, выдавшего наряд - допу ск с обязательным уведомлением технического  руководителя (главного инженера) предприятия.     Н А РЯД -   Д ОПУСК   ( РАЗРЕШЕНИЕ )   НА ПРОВЕДЕНИЕ  ОСОБО ОПАСНЫХ  РАБОТ         На проведение  особо опасных работ  , в то м числе и в аварийных случаях, должен  быть письменно оформлен наряд - допуск по прилагаемой фо рме.  

