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Практическое занятие от 09.11.2021
Вместо лабораторных работ будем решать задачи (вариант по последним двум цифрам зачетки)

Вместо лабораторных работ будем решать задачи (вариант по последним двум цифрам зачетки)
Задача Для асинхронного двигателя, данные которого указаны в таблице определить:
1. Номинальную частоту вращения.
2. Номинальный и пусковой ток
3. Полезный момент на валу двигателя, момент холостого хода и электромагнитный момент
4. Пусковой, максимальный и минимальный моменты.
5. Возможен ли запуск двигателя при снижении напряжения в сети  на 20%, если момент сопротивления  Мст = Мн = пост?
6. Пусковой ток при снижении напряжения на 20%
7. Возможна ли работа двигателя при снижении напряжения на 20%, если момент сопротивления Мст = Мн = пост?
8. Ориентировочно по 4 точкам: S = 0, Sн,  Sк,  Sn = 1 – построить механические характеристики М = f (S) при номинальном и пониженном на 20% напряжении. Напряжение сети 380 В, частота тока 50 Гц.
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Вари-анты
	
Типоразмер двигателя
	Мощ-ность кВт
	При номинальной нагрузке
	Мп
Мн
	Мmax
Мн
	Мmin
Мн
	Iп
Iн

	
	
	
	сколь-жение %
	КПД
%
	cos φ
	
	
	
	

	01,51
	АИР71А2УЗ
	0,75
	6
	78,5
	0,83
	2,1
	2,2
	1,6
	6

	02,52
	АИР80В2УЗ
	2,2
	5
	83
	0,87
	2
	2,2
	1,6
	7

	03,53
	АИРХ112М2УЗ
	7,5
	3,5
	87,5
	0,88
	2
	2,2
	1,6
	7,5

	04,54
	АИР132М2УЗ
	11
	3
	88
	0,9
	1,6
	2,2
	1,2
	7,5

	05,55
	АИРХ160М2УЗ
	18,5
	3
	89,5
	0,9
	1,8
	2,7
	1,7
	7

	06,56
	АИР180S2УЗ
	22
	2,7
	89,5
	0,88
	1,7
	2,7
	1,6
	7

	07,57
	АИР180М2УЗ
	30
	2,5
	90,5
	0,88
	1,7
	2,7
	1,6
	7,5

	08,58
	АИР71А4УЗ
	0,55
	9,5
	70,5
	0,7
	2,3
	2,2
	1,8
	5

	09,59
	АИР71В4УЗ
	0,75
	10
	73
	0,73
	2,2
	2,2
	1,6
	5

	10,60
	АИРХ112М4УЗ
	5,5
	4,5
	87,5
	0,88
	2
	2,2
	1,6
	7

	11,61
	АИР132М4УЗ
	11
	3,5
	87,5
	0,87
	2
	2,2
	1,6
	7,5

	12,62
	АИРХ160S4УЗ
	15
	3
	89,5
	0,89
	1,9
	2,9
	1,8
	7

	13,63
	АИР160М4УЗ
	18,5
	3
	90
	0,89
	1,9
	2,9
	1,8
	7

	14,64
	АИР180S4УЗ
	22
	2,5
	90
	0,87
	1,5
	2,4
	1,3
	6,5

	15,65
	АИР180М4УЗ
	30
	2
	91,5
	0,86
	1,7
	2,7
	1,6
	7

	16,66
	АИР71А6УЗ
	0,37
	8,5
	65
	0,66
	2
	2,2
	1,6
	4,5

	17,67
	АИР71В6УЗ
	0,55
	8,5
	68,5
	0,7
	2
	2,2
	1,6
	4,5

	18,68
	АИР80А6УЗ
	0,75
	8
	70
	0,72
	2
	2,2
	1,6
	4,5

	19,69
	АИРХ112МА6УЗ
	3
	5
	81
	0,76
	2
	2,2
	1,6
	6

	20,70
	АИРХ132М6УЗ
	7,5
	4
	85
	0,81
	2
	2,2
	1,6
	7

	21,71
	АИР160SУЗ
	11
	3
	87
	0,84
	1,7
	2,5
	1,6
	6,5

	22,72
	АИРХ160М6УЗ
	15
	3
	88
	0,85
	1,7
	2,6
	1,6
	6,5

	23,73
	АИР180М6УЗ
	18,5
	2
	88
	0,85
	1,6
	2,4
	1,5
	6,5

	24,74
	АИРХ132S8УЗ
	4
	4,5
	83
	0,7
	1,8
	2,2
	1,4
	6

	25,75
	АИР132М8УЗ
	5,5
	5
	83
	0,74
	1,8
	2,2
	1,4
	6

	26,76
	АИРХ132М8УЗ
	5,5
	5
	83
	0,74
	1,8
	2,2
	1,4
	6

	27,77
	АИРХ160S8УЗ
	7,5
	3
	87
	0,75
	1,6
	2,4
	1,4
	5,5

	28,78
	АИР160М8УЗ
	11
	3
	87,5
	0,75
	1,6
	2,4
	1,4
	6

	29,79
	АИР180М8УЗ
	15
	2,5
	89
	0,82
	1,6
	2,2
	1,5
	5,5

	30,80
	4А225М8УЗ
	30
	2
	90
	0,81
	1,2
	2
	1
	6

	31,81
	4А250S8УЗ
	37
	1,6
	91,5
	0,82
	1,2
	2
	1
	6

	32,82
	4А250М8УЗ
	45
	1,4
	92
	0,84
	1,2
	1,9
	1
	6,5

	33,83
	4А250S10УЗ
	30
	1,9
	88
	0,81
	1,2
	1,9
	1
	6

	34,84
	4А280М10УЗ
	45
	2
	91,5
	0,78
	1
	1,8
	1
	6

	35,85
	4А315М12УЗ
	55
	2,5
	91
	0,75
	1
	1,8
	0,9
	6

	36,86
	4А355S12УЗ
	75
	2
	91,5
	0,76
	1
	1,8
	0,9
	6

	37,87
	4АН160S2УЗ
	22
	2,8
	88
	0,88
	1,3
	2,2
	1
	7

	38,88
	4АН180М4УЗ
	37
	2,1
	90,5
	0,89
	1,2
	2,2
	1
	6,5

	39,89
	4АН225М6УЗ
	45
	2
	91
	0,87
	1,2
	2
	1
	65

	40,90
	4Н180S8УЗ
	15
	2,6
	86
	0,8
	1,2
	1,9
	1
	5,5

	41,91
	4АН315S10УЗ
	75
	2,2
	91
	0,82
	1
	1,8
	0,9
	5,5

	42,92
	4АН315М12УЗ
	75
	2,5
	91
	0,78
	1
	1,8
	0,9
	5,5

	43,93
	4ААМ50В2УЗ
	0,12
	9,7
	63
	0,75
	2
	2,2
	1,2
	5

	44,94
	4АМХ112М2УЗ
	7,5
	2,5
	87,5
	0,88
	2,1
	2,2
	1
	7,5

	45,95
	4ААМ50В4УЗ
	0,09
	8,6
	57
	0,65
	2
	2,2
	1,2
	5

	46,96
	4АМХ160S4УЗ
	15
	2,5
	89
	0,88
	1,6
	2,6
	1,3
	7,5

	47,97
	4АМХ160S6УЗ
	11
	2,5
	86,5
	0,82
	1,5
	2,5
	1,3
	6,5

	48,98
	4АМ200L6УЗ
	37
	2
	91
	0,86
	1,5
	2
	1,2
	6,5

	49,99
	4АМА71В8УЗ
	0,25
	10
	58
	0,66
	1,6
	1,7
	1,2
	3,5

	50,00
	4АМХ80А8УЗ
	0,37
	10
	62
	0,65
	1,6
	1,7
	1,2
	3,5



Примечание: Потери механические и добавочные принять:
		   Рмех = (1,5…3)% от Рн
		   Рдоб – 0,5% от Р1 
   где Р1 – потребляемая двигателем мощность

 
 
