Лаб работа.
Определить:
Какие параметры гладких калибров предусматриваются для выполнения следующих размеров:
1. 80H7;
2. 80е8.
