Лаб работа
     Лекция предусматривает использование измерительной скобы, настраиваемой на размер 25,980 мм. При этом необходимо  контролировать отклонения размера в мкм.
Необходимо изучить и знать:
1. Как настраивается измерительная скоба на контролируемый размер;
2. Какой инструмент используется при проведении измерений скобы;
3. Какой инструмент используется при настройке скобы; 
4. Какова погрешность измерений.  
    


