В качестве практического задания рассмотреть решение задачи

	На ТЭЦ установлены турбоагрегаты ПТ-135/165-130/15 ПО ТМЗ. Режим работы каждой турбины характеризуется следующими параметрами: электрическая мощность N, давление Р0 и температура t0 свежего пара, отопительная нагрузка QТ, расход пара в промышленном отборе GП, давления пара в промышленном РП и отопительном (теплофикационном) РТ отборах, температура охлаждающей воды t1 на входе в конденсатор. Конкретные численные значения этих параметров для различных режимов турбины приведены в табл.
	Одинаковыми для всех вариантов можно принять следующие величины: КПД котлов ТЭЦ ка = 0,9; давление в конденсаторах турбин Рк = 3,5 кПа; внутренний относительный КПД проточной части турбин 0i = 0,85; КПД теплового потока, учитывающий потери тепла в главных паропроводах ТЭЦ ТП = 0,98; температура конденсата, возвращаемого с производства tок = 80 0С.
	Определить удельные расходы условного топлива на ТЭЦ: на выработку 1 кВтч электрической bэ и производство 1 ГДж тепловой bТ энергии.
Решить задачу для условий разных систем распределения затрат между тепловой и электрической энергии
Разбор решения задачи будет осуществляться в режиме ВКС в той-же системе в которой сдавали дипломы бакалавров (по расписанию). Ссылка на ВКС: app.proficonf.com /j/energetika_3
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Индивидуальные условия взять согласно номера зачетной книжки.
Исходные данные вариантов задачи
	Последняя
цифра
шифра
	N,
МВт
	Р0,
МПа
	t0,
0С
	QТ,
ГДж/ч
	GП,
т/ч
	РП,
МПа
	РТ,
МПа
	t1,
0С

	0
	105
	13,2
	558
	180
	60
	1,2
	0,10
	30

	1
	140
	12,5
	555
	420
	300
	1,8
	0,08
	35

	2
	80
	13,0
	560
	500
	60
	1,2
	0,18
	25

	3
	110
	12,4
	550
	540
	130
	1,4
	0,24
	10

	4
	135
	12,8
	555
	220
	250
	1,5
	0,09
	30

	5
	90
	12,3
	552
	470
	100
	1,3
	0,20
	5

	6
	150
	12,8
	558
	150
	280
	1,7
	0,20
	20

	7
	110
	12,3
	560
	420
	225
	1,3
	0,10
	5

	8
	130
	13,2
	553
	90
	250
	1,6
	0,07
	10

	9
	120
	12,6
	550
	450
	280
	1,9
	0,12
	15




