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1. Определить число мод, распространяющихся в оптическом волокне оптического кабеля типа ОК-50-2-5-4, при n2=1.5, Δ=0.012. На сколько изменится число мод при увеличении диаметра сердцевины ОВ в пределах нормы?
2. Определить, во сколько раз отличается величина нормированной частоты в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКК-50-01 от нормированной частоты в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКЛБ-01-0,3  при n1=1.5, Δ=0.011.
3. Определить, на сколько отличается величина числовой апертуры в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКК-50-01, от числовой апертуры в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКЛБ-01-0,3. В обоих типах оптических волокон Δ=0.011; для ОВ в кабеле ОКК-50-01n1=1.503, для ОВ в кабеле ОКЛБ-01-0,3 n1=1.508.
4. Рассчитать числовую апертуру волокна и построить график зависимости числовой апертуры от показателя преломления n2. Если n1=1.5,n2= 1,46÷1,3.
5. На сколько изменится критическая частота в оптических волокнах оптического кабеля типа ОКЛС-01 при увеличении диаметра сердцевины ОВ в пределах нормы? n2=1.48, Δ=0.01, тип волны НЕ21.
6. На сколько изменится критическая частота волны в оптических волокнах оптического кабеля типа ОКЛС-01, если изменился передаваемый тип волны и вместо Е01 передается ЕН11? n1=1.5, Δ=0.011.
7. Определить, на сколько изменятся собственные потери в оптическом волокне, если передача сигналов будет осуществляться не в третьем, а во втором окне прозрачности. Параметры оптического волокна: n2=1.495, Δ=0.011, tgδ=10-11.
8. Определить, какое дополнительное затухание следует ожидать в оптических волокнах оптического кабеля типа ОКЛС-01, если по нему хотят передать сигналы с длинами волн 1,8 мкм, 2,3 мкм и 2,9 мкм.
9. Определить потери на поглощение, потери на рассеивание, коэффициент затухания оптического волокна. Построить график зависимости коэффициента затухания от длины волны. Кабель ОКК-50-01, n1=1.48, λ=0,85÷1,62мкм.
10. Определить, какое дополнительное затухание следует ожидать в кварцевом оптическом волокне, если при изготовлении кабеля ОК-50-2-3-8 возникли дополнительные микроизгибы. Параметры оптического волокна и микроизгибов: Δ =0,005, NH=200, уH =0,0025мм, Ео=6,9-108 H/м2, Ес =6,2-1010 H/м2.

