Литература: ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ
 Сборник задач
для студентов специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации
Алматы 2012
СОСТАВИТЕЛИ:  Е.Ю. Елизарова. Б.Б. Агатаева. Оптические системы связи в телекоммуникациях. Сборник задач (для студентов специальности 5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации). – Алматы:  АУЭС, 2012. -     29   с


11. При сращивании строительных длин оптического кабеля ОК-50-2-3-8 в одном из волокон произошло радиальное смещение торцов на 5 мкм. Определить возникшие при этом дополнительные потери.
 
12. При соединении световодного соединительного шнура в кроссовом оптическом шкафу к линейному оптическому кабелю ОК-50-2-3-8, произошло угловое смещение торцов волокна на 8°. Определить возникшие при этом дополнительные потери. Параметры оптического волокна: Δ=0.009; n1=1.5.
 
13. С течением времени в разъемном соединителе станционного оптического кабеля ОКС-50-01 произошло осевое смещение торцов одного оптического волокна на 15 мкм и угловое смещение торцов волокна на 11°. Определить возникшие при этом дополнительные потери. Параметры оптического волокна: Δ=0.009; n2=1.49.
14. На межстанционной ВОЛС проложены два типа кабелей ОК-50-1 и ОКК-50-02. Определить, во сколько раз отличается уширение импульсов в этих кабелях. Длина ВОЛС равна 11 км; n2=1.492, Δn=0,01.
 
15. Определить, во сколько раз изменится величина дисперсии сигнала в ВОЛС, построенной на основе кабеля ОМЗКГ, если заменить источник излучения с лазерного на светодиодный (с λ.=0,87 мкм). Длина ВОЛС равна 48 км.
16. Рассчитать уширение импульсов в многомодовом ступенчатом ОВ и построить график зависимости дисперсии от длины линии. Кабель ОК-50-1,n1=1.5, n2=1.492, длина линии 50 км.
17. Рассчитать удельное уширение импульсов в одномодовом ОВ. Кабель ОКЛС-01, λ=1 нм, λ=1,3 мкм, L=100 км. Для расчета воспользоваться таблицей 4 и 5.
К разделу "Расчет длины регенерационного участка"
18. Определить длину регенерационного участка ВОЛС, лимитированную затуханием. ВОЛС построена на основе кабеля типа ОМЗКГ-10, работающего в 3-м "окне прозрачности", с использованием аппаратуры " STM-16". Оценить зависимость длины усилительного участка от изменения потерь на неразъемных соединителях. Потери в разъемных соединителях - 1,5 дБ, в неразъемных соединителях - 0.2; 0.4; 0.6 дБ. Потери на вводе (выводе) - 1,5 дБ. Энергетический запас системы - 5 дБ.
19. Определить длину регенерационного участка ВОЛС, ограниченную дисперсией. ВОЛС построена на основе кабеля типа ОМЗКГ-10, с использованием  аппаратуры  " STM-1".   Оценить   зависимость  длины усилительного участка от изменения ширины полосы пропускания оптического волокна. Ширина полосы пропускания оптического волокна, используемого в кабеле: 700 МГц-км и 400 МГц-км.
20. Рассчитать коэффициент широкополосности многомодового ступенчатого оптического волокна. Построить амплитудно-частотную модуляционную характеристику ОК для заданной длины регенерационного участка. Длина регенерационного участка равна 30÷40 км, длина трассы  - 100 км, дисперсия - 23,5 нс

