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08.04.20. Лекция. Технологичность конструкций сборочных единиц.
      Конструкции  машин определяются техническими характеристиками и назначением, которые должны соответствовать эксплуатационным условиям и производственным требованиям  достижимым при данном объеме производства в результате применения наиболее экономичного технологического процесса сборки. Технологичность в сборке относится к особенностям соединений деталей. Необходимо чтобы конструкция изделия , технологичная в сборке, полностью отвечала требованиям технологичности применительно ко всем другим процессам производства.   
              Комплекс государственных нормативно- технических документов (ЕСТПП и ЕСКД) предусматривает правила отработки конструкции на технологичность и направлен на сокращение затрат средств и времени во всех сферах производственной деятельности при сохранении требуемого качества изделия. Технологичность рассматривается как совокупность свойств конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при технической подготовке производства, изготовления, эксплуатации и ремонте по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций изделий того же назначения при обеспечении установленных значений показателей качества и принятых условий изготовления, эксплуатации и ремонта технологичности          
              Для возможности планирования технологичности изделия и процесса разработки конструкции управляя формированием технологичности необходимо введение количественной оценки технологичности, которая бы основывалась на системе показателей: базовые показатели технологичности, установленные в тех. задании на проектирование; показатели технологичности полученные при разработке конструкции; уровень технологичности.    Технологичность изделия определяется совокупностью свойств его конструкции, которые характеризуют возможность оптимизации затрат труда, средств и времени на всех этапах создания, производства и эксплуатации изделия, поэтому основными показателями технологичности 

будет являться трудоемкость изготовления и технологическая себестоимость изделия.
             Технологические требования не постоянны и зависят от условий производства. Технологичность конструкции машины прежде всего зависит от плана и серийности выпуска. Так для крупносерийного и массового поточного производства главным условием технологичности конструкции машины является возможность расчленения ее на  отдельные сборочные единицы и сокращение пригоночных работ.
           Основные технологические требования к конструкции машины при ее сборке: ограничение длины кинематических цепей; возможность снижения трудоемкости, стоимости и сокращение цикла узловой и общей сборки; сокращение до минимума количества пригоночных работ. Методы достижения требуемой точности сборки и ее экономичность зависят от конструкции сборочной единицы. Конструктивные условия очень часто определяют характер пригоночных работ в процессе сборки, которые необходимо сводить к минимуму. В конвейерной сборке пригоночные работы должны быть устранены совсем.
           Погрешности , зависящие от конструкции изделия, часто встречаются в опытных образцах или в процессе доводки  перед запуском в серию. В основном из- за недостаточной изученности технологии сборки.
            Оценка технологичности в сборке может быть определена в результате сравнения существующих документов на сборку и замеров времени на сборку  по операциям, а также предлагаемых видов соединений. Сборка более технологичного соединения дает выигрыш в затратах  труда и в себестоимости. Уменьшение объема ручных пригоночных работ за счет незначительного изменения конструкции сборочной единицы существенно снижает трудоемкость сборки. Одним из направлений улучшения технологичности конструкций является упрощение детали и соединения, уменьшение их количества.
              Технологический анализ конструкций машин позволяет выявить большое количество разнообразных примеров влияния конструкции на трудоемкость и качество сборочного процесса. Необходимо при конструировании новых машин обеспечить соблюдение необходимых требований технологии сборки.
 
                                 
