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Расчет   поршневых пневмодвигателей    
         Преимущество пневматических приводов заключается в высоком быстродействии, надежности и стабильности. Недостаток – это большие габариты из-за низкого давления воздуха в пневмосети ( 4-6 Мпа), отсутствие плавности хода, удары, которые могут способствовать сдвигу заготовки из базового положения.  
         Существуют два типа пневмоприводов – поршневые (пневмоцилиндры) и мембранные (пневмокамеры).   
         Задание:
1) В соответствии с выбранной деталью для ВКР рассчитать силы резания по обработке определенной поверхности этой детали (Методика расчета для каждого вида обработки дана в учебном пособии  «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства. Часть 3. Резание материалов: учебное пособие /В.В.Грушев,Н. Н. Грушева, Е.С.Егоров; Забайкал. гос. ун-т. - Чита: ЗабГУ, 2020. - 144 с.» ).
       2)Рассчитать диаметр поршня исходя из преобразования формул пособия «Технологическая оснастка. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства. Часть 2: учеб. пособие / Н.Н. Грушева; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2015. – ___ с.: ил.
         
3) Найденное значение диаметра округляют до ближайшего стандартного значения, затем по таблице названного пособия определяют диаметр штока и другие параметры пневмоцилиндра

4) По найденным значениям разработать приспособление .
       

         

                                                                                                   
       

              
