Лабораторная работа 3-4
Точение торцев, сверление
Цель: приобретение навыков обработки торцевых поверхностей и сверление, рассверливание центрального отверстия.
Оборудование:
1. Станок токарно-винторезный 16Б25ПСп
2. Резец проходной прямой 
3. Резец проходной оторгнутый
4. Сверло центровочное
5. Патрон 3х кулачковый на оправке
6. Конусы Морзе 1-3, 3-5.
7. Сверла спиральные (диаметр определяет преподаватель)
8. Штангенциркуль
9. Заготовка.
Порядок проведения:
1. Установить заготовку в патрон консольно
2. Установить резцы
3. Установить режимы обработки
4. Произвести обработку торца
5. [bookmark: _GoBack]Произвести обработку отверстия
6. Оформить результаты (Эскиз обработки, режимы резания, описание хода настройки)
7. Вывод

