Лаб. работа.
24.12.2020.
1. Нарисовать схему базирования цилиндрической детали при сверлении:
- осевого отверстия;
- радиального отверстия.
2. Пояснить каждую базу, используемую при базировании.
31.12.2020.
1. Нарисовать схему базирования призматической  детали при сверлении:
-  3 – х вертикальных  отверстий;
- горизонтального  отверстия.
2. Пояснить каждую базу, используемую при базировании.

