Лабораторная работа №6

Исследование регулировочной характеристики объемного гидравлического привода вращательного движения

Лабораторная работа выполняется в соответствии с методическими указаниями (Чебунин А.Ф. Гидропривод строительных, дорожных и коммунальных машин: метод. указ. – Чита: ЧитГУ, 2005. – 70 с.)
Работа выполняется в два этапа.

Указания по выполнению 1 этапа работы:

1. Ознакомиться и усвоить общие и теоретические положения работы (с.54-56).
2. Повторить описание конструкции экспериментального стенда по схеме (рис.23) и его основные технические параметры (табл.1, с.51).
3. Изучить и усвоить последовательность выполнения действий на стенде для получения достоверных экспериментальных данных, пп. 4.2 – 4.8 (с.56-57).
4. Оформить отчет. В отчете по работе привести письменные ответы на контрольные вопросы (с.58).

