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Тест № 6 

1. Объектом исследования надежности автомобилей может быть:

а) только узел или агрегат;

б) только машина в целом;

в) узел, агрегат, машина в целом или система машин;

г) только система машин.

2. Под сложной механической системой понимается:


а) только система машин;


б) отдельный узел и механизм, машина и система машин;


в) только машина;


г) только отдельный узел или механизм.

3. Основные состояния, характеризующие надежность автомобилей:


а) исправное и неисправное:


б) работоспособное и неработоспособное;


в) исправное, работоспособное, неработоспособное, неисправное;


г) исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное, предельное.

4. Единичными показателями надежности автомобилей являются:


а) показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости;


б) показатели безотказности, работоспособности, долговечности и сохраняемости;


в) показатели безотказности, исправности, долговечности и сохраняемости;


г) показатели безотказности, работоспособности, исправности и долговечности.

5. По виду характеризуемого свойства единичные показатели надежности автомобилей делятся на:


а) показатели безотказности, работоспособности, долговечности и ремонтопригодности;


б) показатели безотказности, исправности, долговечности и сохраняемости;


в) показатели безотказности, работоспособности, исправности и долговечности;


г) показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Тест № 7

1. По способу определения показатели надежности автомобилей делятся на:


а) табличные, графические, нормированные и заданные;


б) расчетные, экспериментальные, эксплуатационные и экстраполированные;


в) расчетные, табличные, заданные и эксплуатационные;


г) табличные, экспериментальные, нормированные и экстраполированные.

2. Состояние автомобиля, при котором он способен выполнять заданные функции с основными параметрами, установленными в технической документации, называется:


а) рабочее;


б) безотказное;


в) работоспособное; 


г) исправное.

3. Состояние автомобиля, при котором хотя бы один из основных его параметров, установленных в технической документации, вышел за пределы установленных нормативов, называется:


а) неработоспособное;


б) неисправное;


в) недолговечное;


г) нерабочее.

4. Состояние автомобиля, при котором он удовлетворяет всем не только основным, но и вспомогательным требованиям технической документации, называется:


а) рабочее;


б) исправное;


в) работоспособное;


г) безотказное.

5. Свойство автомобилей сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в течение и после хранения и (или) транспортирования, называется:


а) долговечность;


б) сохраняемость;


в) безотказность;


г) транспортируемость.

Тест № 8

1. Единичными показателями надежности автомобилей являются:


а) показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости;


б) показатели безотказности, работоспособности, долговечности и сохраняемости;


в) показатели безотказности, исправности, долговечности и сохраняемости;


г) показатели безотказности, работоспособности, исправности и долговечности.

2. Состояние автомобиля, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований технической документации, называется:


а) недолговечное;


б) неисправное;


в) неработоспособное;


г) нерабочее.

3. Состояние автомобиля, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, называется:


а) неработоспособное;


б) неисправное;


в) неработоспособное; 


г) предельное.

4. Какое количество основных состояний характеризует надежность автомобиля:


а) четыре; 


б) два;


в) пять;


г) шесть;


д) десять.

5. Свойство автомобиля сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта называется:


а) работоспособность;


б) безотказность;


в) сохраняемость;


г) долговечность.

Тест № 9

1. Свойство автомобиля, заключающееся в приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов путем технического обслуживания и ремонта, называется:


а) ремонтоспособность;


б) восстанавливаемость;


в) ремонтопригодность;


г) ремонтируемость.

2. Может ли неисправный автомобиль находиться в работоспособном состоянии:


а) не может, если имеется более трех повреждений;


б) может, если имеется не более трех повреждений;


в) не может;


г) может.

3. Переход автомобиля в неисправное состояние происходит в результате:


а) повреждения;


б) более трех отказов;


в) отказа;


г) менее трех отказов.

4. Переход автомобиля в неработоспособное состояние происходит в результате:


а) более трех повреждений;


б) менее трех повреждений;


в) отказа;


г) повреждения.

5. Событие, заключающееся в переходе автомобиля из работоспособного состояния в неработоспособное, называется:


а) сбой;


б) отказ;


в) поломка;


г) повреждение.

6. Свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение заданного времени или наработки называется:


а) долговечность;


б) безотказность;


в) сохраняемость;


г) работоспособность.

Тест № 10

1. Переход автомобиля в неработоспособное состояние происходит в результате:


а) более трех повреждений;


б) менее трех повреждений;


в) отказа;


г) повреждения.

2. Событие, заключающееся в переходе автомобиля из работоспособного состояния в неработоспособное, называется:


а) сбой;


б) отказ;


в) поломка;


г) повреждение.

3. Событие, заключающееся в переходе автомобиля из исправного состояния в неисправное, называется:


а) отказ;


б) сбой;


в) повреждение;


г) поломка.

4. Понятие надежности механических систем включает в себя:


а) заданные режимы и условия применения, техническое обслуживание, ремонт, хранение и транспортирование;


б) заданные режимы и условия применения, техническое обслуживание и транспортирование;


в) техническое обслуживание, ремонт, хранение и транспортирование;


г) заданные режимы и условия применения, ремонт и хранение.

5. По виду характеризуемого свойства единичные показатели надежности автомобилей делятся:


а) показатели безотказности, работоспособности, долговечности и ремонтопригодности;


б) показатели безотказности, исправности, долговечности и сохраняемости;


в) показатели безотказности, работоспособности, исправности и долговечности;


г) показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

6. По способу определения показатели надежности автомобилей делятся на:


а) табличные, графические, нормированные и заданные;


б) расчетные, экспериментальные, эксплуатационные и экстраполированные;


в) расчетные, табличные, заданные и эксплуатационные;


г) табличные, экспериментальные, нормированные и экстраполированные.

