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	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Система питания карбюраторного ДВС: назначение, состав, принцип действия.
2. Коэффициент наполнения двигателя и способы его повышения.
3 .Особенности смесеобразования в дизельном ДВС.
4. Определить удельный эффективный расход топлива ДВС ,если часовой расход топлива10кг в час ,а эффективная мощность ДВС 100 кВт.


	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.




	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Устройство простейшего карбюратора и его характеристика.
2. Выбор степени сжатия при проектировании бензинового и дизельного двигателя.
3 . Режимы работы ДВС.
4. Определить действительный расход воздуха ДВС ,если коэффициент наполнения цилиндров=0,8 ,литраж ДВС 2000 см^3 ,частота вращения ДВС 4000 оборотов в минуту ,плотность воздуха на впуске=1,2 кг/м^3.

	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.

	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Конструктивные особенности и основные требования к деталям МГР.
2. Устройство и принцип действия механизма регулирования частоты вращения 
коленчатого вала ДВС.
3 . Выбор коэффициента избытка воздуха для дизельного и бензинового двигателя.
4.Расчитать диаметр цилиндра и ход поршня ,если литраж ДВС=2000 см^3 ,частота вращения ДВС=6000 оборотов в минуту ,количество цилиндров =4  
		


	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Основные эффективные показатели работы ДВС.
2. Основные способы смесеобразования в дизелях.
3 . Конструктивные особенности и основные требования к деталям КШМ.
4. Определить часовой расход топлива ДВС при следующих исходных данных : крутящий эффективный момент ДВС 9 кгм ,частота вращения ДВС 5000 оборотов в минуту ,удельный эффективный расход топлива 0,212 кг/кВт*ч

	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Действительный цикл, характеристика процесса расширения.
2. Способы повышения индикаторного и механического КПД двигателя.
3 . Основные индикаторные показатели работы ДВС.
4. Определить эффективный крутящий момент на коленчатом валу ДВС при следующих исходных данных: индикаторная мощность 100кВТ ,частота вращения ДВС 4000 оборотов в минуту ,механических КПД ДВС=0,85.


	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Детонационное сгорание топлива: признаки, причины, факторы для подавления 
детонации.
2. Способы снижения токсичности.
3 . Основные причины более высокой экономичности дизеля по сравнению с бензиновым двигателем.
4. Определить эффективную мощность ДВС ,если средне эффективное давление в цилиндре 7 кг*см^2 ,рабочий объем цилиндра 800 см^3, количество цилиндров ДВС =4,частота вращения ДВС=4000 оборотов в минуту.

	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Действительный цикл, характеристика процесса сжатия.
2. Основные способы форсирования мощности ДВС.
3 . Действительный цикл, характеристика процесса сгорания топлива в дизельном 
двигателе.
4. Определить литровую мощность ДВС при следующих исходных данных : максимальная мощность ДВС 200 кВт ,рабочий объем цилиндра 1000 см^3 ,количество цилиндров=4.

	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Идеальный цикл с подводом теплоты при постоянном объеме, параметры, анализ 
показателей.
2. Идеальный цикл со смешанным подводом теплоты, параметры, анализ показателей.
3 . Характеристики ДВС, применяемые при их оценке, регулировке и выборе режимов работы.
4. Определить крутящий момент и частоту вращения ведомого вала коробки передач ,если мощность ДВС 100 кВт ,частота вращения 4000 оборотов в минуту ,а передаточное отношение в КП=4

	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Рабочий цикл двухтактного дизельного ДВС.
2. Идеальный цикл со смешанным подводом теплоты, параметры, анализ показателей.
3. Специальные устройства в ДВС, применяемые для снижения токсичности выхлопных газов.
4. Определить рабочий объем цилиндра ДВС ,если диаметр цилиндра 9см ,а ход поршня 110 мм

	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Рабочий цикл четырехтактного дизельного ДВС.
2. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного ДВС.
3 . Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность ДВС.
4. Определить цикловую работу выполняемую в цилиндре ДВС при следующих данных: среднее индикаторное давление 10 кг/см^2 ,рабочий объем цилиндра 1000 см^3


	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.





	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Сравнительная оценка дизельных и карбюраторных ДВС.
2. Методы уравновешивания сил и моментов в ДВС.
3 . Анализ технического уровня и перспективы развития отечественных автотракторных 
ДВС.
4. Определить цикловую подачу топлива в цилиндры ДВС при следующих исходных данных: часовой расход топлива 30 кг ,количество цилиндров 4 ,частота вращения ДВС  4000 оборотов в мин.


	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Факторы, влияющие на неравномерность работы ДВС.
2. Режимы работы ДВС. Требуемая характеристика карбюратора.
3 . Рабочие процессы  газотурбинного ДВС.
4. Рассчитать кручащий момент ДВС при следующих исходных данных: мощность ДВС 100 кВт ,частота вращения ДВС 4000 оборотов в мин.


	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.



	МИНОБРНАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Система питания карбюраторного ДВС: назначение, состав, принцип действия.
2. Рабочие процессы  газотурбинного ДВС.
3. Крутящий момент одноцилиндрового двигателя и расчет суммарного момента в многоцилиндровом двигателе.
4. Определить действительное количество воздуха поступающего в цилиндры ДВС при следующих исходных данных: коэффициент избытка воздуха 1,2 .Териотечески необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива составляет 15 кг

	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.
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высшего образования 
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Классификация автотракторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
2. Внешняя скоростная характеристика двигателя и ее показатели.
3 . Экологические стандарты ДВС.
4. Определить индикаторный КПД ДВС ,если эффективная мощность ДВС 50 кВт, индикаторная мощность 80 кВт , а механические потери мощности в ДВС составляют 10%.


	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15
по дисциплине 
Энергетические установки. 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических  машин и  комплексов 




1. Краткая история развития отечественного двигателестроения.
[bookmark: _GoBack]2. Основные индикаторные показатели работы ДВС.
3 . Регулировочные характеристики ДВС.
4. Определить степень сжатия ДВС ,если рабочий объем цилиндра равен 1000 см^3 ,а объем камеры сгорания 100 см^3

	
	Составил 
доцент каф. ТиТС _______ Наследов П.В. 
25 декабря 2020 г.
	Утверждаю 
Зав. кафедрой ТиТС ________Рубцов А.Г. 
25 декабря 2020 г.




