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Конспектируем практику, на зачете вторым вопросом будет практика.

Полевые наблюдения
 
Экскурсия 4. Учимся описывать ландшафты на ключевых точках.
 
Итак, мы постигли теорию в достаточном объеме для того, чтобы присту-
пить, наконец-то, к  самостоятельным ландшафтным изысканиям.  Совре-
менные ландшафтоведы используют самые различные методы: исследо-
вание  аэрофотоснимков,  анализ  разномасштабных  карт,  компьютерное 
моделирование,  но  главным  остается  метод  полевого  описания  ланд-
шафта, с ним-то мы и должны познакомиться.
 
Находясь  на  экскурсии,  выйдем  на  опушку  елового  или  соснового 
леса: здесь посветлее и легче ориентироваться (хотя вообще-то ланд-
шафтоведы  стараются  всегда  углубиться  в  лес  на  достаточное  рассто-
яние,  чтобы  избежать  «опушечного  эффекта»,  который  сказывается  на 
дистанции не менее пяти-шести высот взрослого дерева, а это составит 
в зрелом сосновом бору 150 — 200 м).
 
Теперь  попытаемся  выбрать  сравнительно  однородный  по  внешним 
признакам  (или  «физиономически»  —  так  говорят  ландшафтоведы)  уча-
сток,  т.е.  небольшой  фрагмент  леса  с  примерно  одинаковым  составом 
древостоя, плотностью деревьев, подростом и напочвенным покровом. 
В  лесах  умеренного  пояса  при  описании  используют  так  называемые 
пробные площадки участки приблизительно квадратной формы со сторо-
нами 20 х 20 м (около 400 м). 
Излишне, разумеется, упоминать, что площадка не должна пересекаться дорогами и тропами, располагаться под проводами линий электропередачи (ЛЭП), возле трасс трубопроводов, на 
ней  не  должно  быть  форм  малой  архитектуры  (лесной  «мебели»),  кост-
рищ и т.д.  Границы  пробной  площадки лучше  зафиксировать вбитыми в 
землю колышками, через которые можно протянуть веревку — так будет 
точнее.
 
Все записи на точке наблюдения заносятся в полевой дневник, в роли 
которого может выступить любой блокнот с хорошей бумагой и тверды-
ми корками.
 
Работа на точке наблюдения начинается с ее адресной привязки, без 
которой ваши записи — просто  «ботанические грезы» и не более того, 
ведь ими невозможно будет воспользоваться. Лучшая привязка — отмет-
ка  на  крупномасштабной  топографической  карте;  в  остальных  случаях 
приходится  довольствоваться  текстовым  описанием,  например:  Ярослав-
ская область, Пошехонский район, в 1500 м к северу от села Сосновцы, 
левобережье реки Согожи в ее верхнем течении, в 200 м к западу от ее 
русла, в 300 м к югу от грунтовой дороги Сосновцы — Андроники.
 
Вообще в пространстве ландшафта всегда есть более или менее хо-
рошие  ориентиры,  которыми  можно  воспользоваться:  устьевые  участки 
ручьев и речек, русла рек покрупнее, источники, колодцы, столбы лесных 
кварталов с маркировкой, километровые столбы на дорогах. В последнее 
время появился еще один способ точной привязки объекта наблюдения — 
позиционирование с помощью GPS-координатора, который уже с успе-
хом используют рыбаки и охотники.
Характеристика  рельефа  —  следующий  пункт  описания,  важность 
которого должна быть понятна из предыдущих теоретических рассужде-
ний о происхождении «земной тверди». Сначала попытаемся определить 
общий характер поверхности в самых простых терминах, например:
 
•  ровная, плоская поверхность водораздела; 
•  вершина или склон холма или гряды; 
•  уступ или склон террасы; 
•  пойма реки, дно балки; 
•  замкнутое понижение между холмами. 
Если пробная площадка расположена на склоне, то с помощью компаса 
определяется  экспозиция  склона  (ориентация по  сторонам горизонта) и 
приблизительный угол склона. Склоны, «смотрящие» на юг, всегда более 
«теплые», они раньше освобождаются от снега весной, быстрее прогрева-
ются, северные, напротив, лишены прямых солнечных лучей, следователь-
но, экспозиция склона во многом определяет микроклимат местообитания.
 
Понятия о «крутизне» склона весьма различны в разных физико-гео-
графических странах, но, в общем, принято считать, что склоны с углом:
 
•  менее 3° — очень пологие, 
•  3 — 5° — пологие; 
•  5 — 8°- слабопокатые; 
•  8—12° — покатые; 
 •  12—15° — сильнопокатые; 
•  15 — 25° — крутые; 
•  25 — 45° — очень крутые; 
•  более 45° — обрывы (почти отвесные склоны). 
Затем, вспоминая общие впечатления о территории, пытаемся снача-
ла определить тип рельефа: моренная возвышенность, моренная равни-
на,  озерная  равнина  и  т.д.  Здесь  требуется  некоторый  опыт;  попытки 
начинающих зачастую напоминают гадание на «кофейной гуще», тем бо-
лее, что еще не сделан разрез и не выяснен механический состав и пред-
положительное происхождение грунтов.
 
Если возможно, приводится абсолютная высота положения площадки 
(она  «снимается  с  карты»),  описывается  характер  поверхности,  на  ко-
торую составляется описание. Понятно, что всякий рельеф вообще ос-
ложнен какими-либо микроформами, среди которых могут быть:
 
•  кочки, которые обыкновенно возникают над старыми пнями (и тогда 
внутри вы обнаружите древесный рухляк, изъеденный обитателями, как 
правило, муравьями), либо вследствие обрастания валунов, либо как 
результат перевыпаса, либо в ходе заболачивания и развития биогенно 
го кочкарника; 
•  приствольные превышения (растущее дерево «тянет» за собой вверх 
прикорневую массу грунта);
 
•  кротовины (кучки земли, вынесенные кротами на поверхность, со 
временем зарастают злаками, заселяются теми же муравьями и могут 
эволюционировать в кочку); 
•  западины; 
•  муравейники и т.д. 
Итак, в результате исследования рельефа у вас должно получиться 
следующее описание: пологий (3 — 5°) склон водораздела моренной воз-
вышенности,  северо-восточной  экспозиции,  местами  слабозакочкарен-
ный (кочки диаметром 20 — 30 см зоогенного происхождения — кротови-
ны).
 
Изучение  подстилающих  (четвертичных)  пород  и  наносов  —  для  ис-
следования  характера  четвертичных  отложений  необходимо  заложить 
разрез или полуяму, однако если поблизости есть естественные обнаже-
ния,  которые  можно  легко  зачистить  лопатой  (старый  карьер,  высокий 
коренной берег реки, незадернованный склон оврага), то лучше восполь-
зоваться таким готовым «разрезом».
 
При описании коренных пород очень важно сразу же определить на-
личие слоев, различающихся по механическому составу. Здесь возмож-
ны следующие варианты (рис. 2.3):
 
•  однородная рыхлая порода, монотонно распространенная по всей 
видимой толще (морена, лесс, покровный суглинок, водно-ледниковые 
или дюнные пески, речной аллювий); 
•  двучленная рыхлая порода, в которой более легкий по механиче 
скому составу слой залегает на более тяжелом (покровные суглинки на 
моренах, покровные супеси на озерных суглинках); 
•  двучленная рыхлая порода, в которой более тяжелый по механиче 
скому составу слой залегает на более легком (покровные суглинки на вод 
но-ледниковых песках); 
•  двучленная порода, в которой рыхлый слой залегает на массивном 
(или скальном), — суглинки на известняках или доломитах, супеси на 
гранитах; 
•  многочленная рыхлая порода, в которой чередуются больше двух 
слоев (покровная супесь — озерный суглинок — морена или суглинок — 
супесь—морена, или морена — водно-ледниковая супесь — озерный 
суглинок). 
Следует  отдельно  описать  каждую  породу,  составляющую  тот  или 
иной  слой,  особенно  важно  указать  особенности  сортировки  и  укладки 
материала (слоистость, разделение на фракции), ориентировку и размер 
обломков,  наличие  специфических  прослоек  —  торфов  и  погребенных 
горизонтов (об этом чуть позднее).
 
Условия увлажнения и глубина залегания грунтовых вод — признак, 
достаточно просто определяющийся визуально и описываемый в неслож-
ных словосочетаниях:
 
•  нормальное увлажнение — почва слега влажновата и при прикосно 
вении оставляет ощущение свежести, нигде не видно признаков застоя 
атмосферной или грунтовой влаги, набор растений никак не увязывает 
ся с особенно сухими местообитаниями; 
•  недостаточное увлажнение — почва суха на ощупь и нет ощущения, 
передаваемого словами «холодит руку», напочвенный покров несплош 
ной, а набор растений более или менее явно выдает признаки засушли 
вости местообитания. 
•  избыточное увлажнение — определяется по застою атмосферных 
вод (проще говоря — по наличию луж), или по наличию мест выхода под 
земных вод — родников, источников, ручьев. 
Наблюдение за уровнем грунтовых вод можно вести лишь в раскопе — 
полуяме или полном разрезе, но об этом немного позднее.
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