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Подготовка машин к эксплуатации
Источники получения машин - с площадок предприятия-изготовителя, - через сеть официальных дилеров и субдилеров, - передача ее в лизинг с правом последующего выкупа. должны иметь: - сертификат соответствия или одобрения типа транспортного средства (для автомобилей) или их дубликаты, заверенные печатью органа по сертификации. - зарубежные фирмы - Российский сертификат соответствия или одобрения типа транспортного средства. При покупке импортной машины, с фирмой-изготовителем или дилером заключается контракт, в котором оговариваются: - условия доставки, - предпродажной подготовки, - гарантийного и послегарантийного обслуживания.
Все новые машины принимаются комиссией с обязательным составлением акта (накладной) приемки-передачи основных средств (форма ОС-1). - прошедшей капитальный ремонт - (форма ОС-3), и делается соответствующая запись в паспорте машины; - должен входить машинист (оператор, водитель), который будет на ней работать. Вводу машины в эксплуатацию предшествуют: - приемка; - расконсервация; - монтаж, пуск и регулирование; - обкатка и контроль ее технического состояния.
Наличие и комплектность эксплуатационной документации, (может содержать): - руководство по эксплуатации (РЭ); - инструкцию по монтажу, пуску, регулировке и обкатке (ИМ); - формуляр (ФО) или паспорт (ПС); - ведомость ЗИП (ЗИП); - каталог деталей и сборочных единиц (КДС); - нормы расхода запасных частей (НЗЧ); - нормы расхода материалов (НМ); - учебно-технические плакаты (УП); - ведомость эксплуатационных документов (ВЭ). Далее проверяют соответствие машины в целом и отдельных сборочных единиц РЭ, а также ее техническое состояние и работоспособность.
При любой приемке машины проверять: - комплектность и отсутствие поломок, - правильность регулировки и работу у машины в целом. В случае обнаружения приемке машины: - некомплектности, - неисправности, - а также при преждевременном износе и выходе из строя машины, ее сборочных единиц и деталей: составляют акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16) и предъявляют его соответственно предприятию-изготовителю или ремонтному предприятию.
Акт должен содержать: - реквизиты организации-потребителя; реквизиты предприятия-изготовителя или ремонтного предприятия; - наименование и марку машины или сломанной сборочной единицы; - заводской номер машины и двигателя; - дату отгрузки и получения машины потребителем, - дату начала работы машины; - характер недостатка, причины и требуемые для устранения технические воздействия; - предложения по возможности устранения недостатка силами потребителя за счет производителя или ремонтного предприятия. Обнаруженные приемке машины неисправности устраняются предприятием-изготовителем или ремонтным предприятием.
Расконсервация машин, производится в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя, изложенными в РЭ. При расконсервации: - удаляется ингибированная бумага, проводятся продувка полостей подогретым сжатым воздухом и промывание их мыльно-содовым раствором, - смываются масла и смазки горячей водой, моющими растворами или органическими растворителями с последующей протиркой поверхностей.
Монтаж, пуск, регулировка, обкатка Цель обкатки: приработка новых и отремонтированных (восстановленных) деталей и сборочных единиц, - выявление дефектов конструкции и производства. Перед обкаткой обязательно проводятся контрольно-регулировочные и крепежные работы. Если за период обкатки не было выявлено никаких дефектов, машина вводится в эксплуатацию
[bookmark: _GoBack]Данные о проведенной обкатке заносят в паспорт (формуляр) не позднее чем через 10 дней после ее окончания. Период обкатки зависит от сложности конструкции машины и может составлять от 10 до 90 мото-ч.
В соответствии с руководством по эксплуатации обкатка: экскаватора ЭО-2621 В-2 длится 30 мото-ч, автогрейдера ДЗ-122 - 60 мото-ч. При этом для автогрейдера должен соблюдаться следующий режим обкатки: - работа двигателя на холостом ходу - 10… 15 мин; - работа машины без нагрузки - 5 мото-ч; - работа под нагрузкой - 55 мото-ч. Нагрузка должна увеличиваться плавно и постоянно, но не должна превышать 75 % номинальной мощности двигателя в конце процесса обкатки. - необходимо обильно смазывать (в среднем в два раза чаще, чем при обычной эксплуатации). По окончании обкатки смазывающие материалы полностью заменяют.
Все машины ЭП должны: - числиться в его списочном составе, - находиться на балансе, - иметь инвентарные номера. Основанием для включения машины в списочный состав предприятия и постановки ее на баланс является приемо-сдаточный акт. Инвентарный номер присваивается машине в течение пяти дней с момента приемки ее комиссией.
После получения инвентарного номера: - грузоподъемные машины и сосуды, работающие под давлением (компрессоры, ресиверы, паровые котлы и др. ), до ввода их в эксплуатацию должны быть зарегистрированы в органах Госгортехнадзора, - самоходные машины на базе автомобильных шасси поставлены на учет в Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) в пятидневный срок. - тракторы, тракторные прицепы и дорожностроительные машины на пневмоколесном ходу (самоходных шасси), передвигающиеся в процессе работы по дорогам общего пользования, также должны быть зарегистрированы Государственной технической инспекцией в трехдневный срок.
Каждая машина должна иметь паспорт (формуляр), который подлежит строгому учету Указаны: - дата поступления машины на предприятие, - ее инвентарный и государственный номера, - фамилия машиниста (оператора), за которым она закреплена, - сведения о рекламациях и результатах проверки, - а также сведения о наработке, неисправностях при эксплуатации, технических обслуживаниях и ремонте. Ответственность за правильное ведение паспорта несет главный механик предприятия.
Машины вводятся в эксплуатацию распоряжением руководителя предприятия. Сведения о дате поступления на предприятие и дате ввода в эксплуатацию должны быть внесены в паспорт машины в течение пяти дней. В эксплуатацию вводятся только исправные машины. Назначается ответственный за нее, как правило, из числа инженерно-технических работников. С момента ввода машины в эксплуатацию исчисляется срок ее гарантийной наработки, обусловленный договором купли-продажи или указанный в государственных стандартах (как правило, не менее 12 мес. со дня начала эксплуатации или 2000 ч наработки).
Все машины закрепляются за машинистами (операторами) с оформлением соответствующего акта и выдачей им справки. Работа на незакрепленной за машинистом машине запрещается. К работе на ДМ допускаются: - лица не моложе 18 лет, - прошедшие медицинский осмотр, - инструктаж по технике безопасности, - имеющие (обязательно) удостоверение на право работы на данной технике, выданное соответствующей обучающей организацией.
При изменении модели машины или освоении новой техники необходимо: - ознакомить машиниста с ее конструктивными особенностями, - правилами безопасной эксплуатации, - организовать необходимую стажировку - проверить практические навыки.
При работе на машине машинист обязан иметь при себе: - удостоверение на право управления, - справку о закреплении за ним машины, - наряд или путевой лист с указанием вида и места работы. При этом в наряде или путевом листе должна быть отметка (штамп) за подписью механика или прораба «Машина технически исправна. Выезд разрешаю» .
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