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1. Ознакомиться с гл. 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ МАШИН
2. На основании исходных данных определить по эмпирическим зависимостям: 
- оптимальную массу ПУМ;
- мощность на передвижение ПУМ
- производительность ПУМ.
Исходные данные принять из таблицы.
Таблица  - Исходные данные для расчета ТЭП ПУМ
	№ вар.
	Vсм – объём бункера машины для сбора смёта и мусора, м3
	γсм – объёмная масса смёта, мусора, кг/м3
	lp – дальность рабочего перемещения машины, м
	 lх – дальность  транспортного перемещения машины, м

	1
	2
	700
	15000
	2000

	2
	3
	800
	17000
	3000

	3
	4
	900
	19000
	4000

	4
	5
	1000
	21000
	5000

	5
	6
	1100
	25000
	6000

	6
	7
	1200
	30000
	7000
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