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СДМ – 18. Грузоподъемные машины и оборудование. 

09.11.2020 – лекция (1 пара)

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН.

1.1 Классификация грузоподъемных машин (ГПМ). Назначение, конструктивные особенности

Существует много типов грузоподъемных машин, конструкции которых зависят от вида груза, условий применения и степени сложности. В их состав входят несколько рабочих механизмов: подъема груза, передвижения и поворота крана, изменения вылета крюка. Обязательным механизмом ГПМ является механизм подъема груза. 
Основные классы ГПМ:
1.4.1 Подъемные механизмы:
· домкраты ;
· тали;
· лебедки.
1.4.2 Краны:
· кран на тракторе;
· автомобильные краны;
· башенные краны;
· козловые;
· мостовые краны;
· мостовые краны – штабелеры;
· промышленные	шарнирно-балансирные	краны	–
манипуляторы.
· 1.4.3 Подъемники для непрерывного транспортирования людей и грузов.
· 1.4.4	Манипуляторы	и	работы	автономные	или	управляемые механизмы.
· Кроме того ГПМ-ки в зависимости от конфигурации обслуживаемой площади можно разделить на следующие группы:
· 1 Подъемные механизмы, подъемники – определенная точка рабочей площади.
· 2	Тележки,	тали	–	рабочая	площадь	в	виде	прямолинейной	или криволинейной полосы.
· 3 Стационарные поворотные краны – рабочая площадь в виде узкого кольца.
· 4 Стреловые краны, манипуляторы – рабочая площадь в виде широкого кольца или сектора.
· 5 Краны мостового типа, кабельные, краны – штабелеры, манипуляторы
· рабочая площадь в виде прямоугольника.
· 6 Погрузчики, манипуляторы, самоходные краны – рабочая площадь произвольной конфигурации.
· Наиболее характерные грузоподъемные механизмы и машины следующие:
· Домкраты винтовые, рычажно-реечные, зубчато-реечные, гидравлические применяются при ремонтных и монтажных работах. Грузоподъемность – 2…20 тонн, высота подъема .0,8…1,0м, КПД – 0,3-0,4.
· Полиспасты набор блоков, применяются для монтажных работ в сочетании с лебедками, а также во всех подъемных кранах.
· Ручные лебедки применяются в качестве вспомогательного оборудования при ремонте кранов, для перемещения грузов в горизонтальной плоскости. Наибольшее тяговое усилие в канате ручных однобарабанных лебедок 80 кН при канатоемкости барабана не менее 75 м.
· Стационарные настенные и консольные передвижные мостовые краны
· для обслуживания вблизи подкрановых путей или в сочетании с лебедками как вспомогательное оборудование при выполнении монтажных работ:
· Передвижные электротали для ремонто-монтажных и погрузочно- разгрузочных работ. Грузоподъемность 0,25…16 тонн, скорость подъема 0,063…0,25 м/с.
· Стационарные стреловые поворотные краны – в цехах машиностроительных предприятий для выполнения различных вспомогательных подъемно – транспортных работ.
Грузоподъемность – в пределах 0,125…3,2 тонн.
· Консольные передвижные мостовые краны  – для обслуживания производственного оборудования, расположенного вблизи подкрановых путей.
Грузоподъемность – 2…10 тонн, вылет 4…10 м.
· Передвижные электротали  – при ремонтно – монтажных и погрузочно – разгрузочных работах.
Грузоподъемность – 0,25 … 16 тонн, скорость подъема – 0,063…0,25 м/с.
· Стационарные – тали (ручные и электро).
· Краны на тракторе  – для выполнения погрузочно- разгрузочных работ, при монтаже строительных конструкций и технологического оборудования, а также на специальных работах в условиях бездорожья (укладка труб в траншеи, установка опор линий связи и т.д.).
· Автомобильные краны применяются на массовых погрузочно- разгрузочных работах со штучными грузами при монтаже конструкций и технологического оборудования.
Грузоподъемность таких кранов общего назначения – 16 тонн.
· Автомобильные краны КС –6471 с гидравлическим приводом механизмов на специальном автомобильном шасси, грузоподъемность – 40 тонн.
· Башенные краны применяются в промышленном и гражданском строительстве
Грузоподъемность: при наибольшем вылете стрелы до 16 тонн; при наименьшем – 50 тонн.
· Козловые краны  применяются на строительных и монтажных работах.
Грузоподъемность кранов общего назначения с тележками и двухстоечными опорами – до 32 тонн; монтажных бесконсольных – до 65 тонн.При строительстве гидро – и атомных электростанций 200 тонн и более; монтажные краны при строительстве судов – 800 тонн).
· Мостовые краны с верхней тележкой общего назначения. Грузоподъемность – 5…300 тонн. При строительстве электростанций –
500 тонн).
· Мостовые краны – штабелеры  применяются на складах с многоярусным хранением грузов, где они работают в автоматическом режиме.
Грузоподъемность – 0,5…12,5 тонн.
· Промышленные шарнирно-балансирные краны-манипуляторы применяются в механосборочном, литейном, кузнечном производстве при выполнении технологических операций и погрузочно-разгрузочных работ.
Манипулятор имеет ручное кнопочное управление. Грузоподъемность – 3 тонны.
· Для выполнения различных технологических операций, механизации складских работ применяют специальные мостовые краны. Мостовой кран с вращающейся тележкой  и управляемыми клещами грузоподъемностью 50 тонн предназначен для транспортировки и складирования длинномерных грузов – проката, в том числе и при высокой температуре (до9000С).
· Сталеплавильные цехи для разливки стали из ковшей оборудованы литейными кранами большой грузоподъемности (450 и 630 тонн) с двумя тележками.
· Широкое применение получают краны с жестким подвесом и управляемым ориентируемым захватом – краны манипуляторы. Они имеют ту особенность, что наведение, захват и снятие груза осуществляется автоматически без участия рабочих. На базе этих кранов возможна дальнейшая их автоматизация. 

Вопросы для самопроверки

1 Дайте классификацию грузоподъемных машин по выполняемым операциям и зоне обслуживания.
2 Назовите	виды	грузов,	с	которыми	работают	ГПМ 
