Вычислительная техника и сети в отрасли
Задания: 
3) Выполнить контрольную №3 (вариант общий для всех) Подробно описать ход рассуждений – контрольная рассчитана на 2 пары. 
4) прикрепить результаты работы в личный кабинет студента на сайте ЗабГУ (в случае возникновения вопросов, для связи с преподавателем можно использовать сообщение на почту DolgichPC@mail.ru или vk.com/id525494707)  
Файл назвать «Контрольная_ВТиС - 3»
Контрольная работа № 3

1. Является ли IP-адресм и если да, то укажите класс IP-адреса:
a) 131.107.2.100
b) A.17.57.0
c) 101. 111.111.101
d) 191.107.2.155

2. Определите какие IP адреса не могут быть назначены узлам.
 Объясните почему они не являются корректными?
a) 0.127.4.100
b) 290.7.2.1
 c) 0.4.4.0

3. Определите маску подсети, соответствующую указанному диапазону.

a) 128.71.29.1   -   128.71.254.254
b) 61.0.0.1   -   61.15.255.254
c) 172.87.32.1	-  172.88.63.254

4. Найдите недостающие параметры:
a)
нач. IP адрес 192.16.15.129
кон. IP адрес 192.16.15.254
маска

5. Определите диапазон идентификаторов узлов для каждой из перечисленных подсетей. 
a) Идентификатор сети – 75.0.0.0, маска подсети 255.252.0.0, четыре подсети.

[bookmark: _GoBack]6. Поставщик услуг Интернета получил диапазон из 4000 адресов сетей класса С, начиная с 192.24.0.0 по 192.33.255.0. 
a) Какой IP адрес должен использоваться в таблице маршрутизации для направления пакетов в объединенную сеть этого провайдера?
b) Какая маска подсети должна использоваться для объединения всех этих сетей.



