Глава 5.  Резина и резинотехнические изделия

Современная техника не может обходиться без резины. Из резины делают покрышки и шины колес, изоляцию проводов, водолазные костюмы, баллоны аэростатов, обувь, шланги и многое другое. Применение резины в машиностроении обусловливается ее ценными свойствами. Резина обладает высокой упругостью и способностью поглощать вибрации, хорошим сопротивлением истиранию и многократному изгибу, газо- и водонепроницаемостью, хорошими диэлектрическими свойствами. Резина в готовом изделии находится в термостабильном состоянии, она нерастворима (хотя обладает способностью набухать) в растворителях и непластична. Невулканизированная резиновая смесь обладает хорошей пластичностью, обеспечивающей формообразование всевозможных изделий.
Свойства вулканизированных резин в значительной степени определяются характеристикой каучуков.
В промышленности используют многие виды стандартизованных и нормализованных резиновых изделий.
Техническая листовая резина предназначена для изготовления прокладок, клапанов, уплотнителей, амортизаторов и др.
Резиновый шнур круглого, квадратного и прямоугольного сечений используют для работы в качестве уплотнительных деталей.
Резинотканевые ленты применяют для ленточных конвейеров. Ленты состоят из тканевого сердечника послойной конструкции и резиновой обкладки рабочей и нерабочей поверхностей. Для прокладок применяют прорезиненные ткани: бельтинг и уточную шнуровую ткань.
Плоские и клиновые ремни в зависимости от назначения и конструкции подразделяются на три типа: нарезные – для малых шкивов и больших скоростей; послойно завернутые – для тяжелых работ с прерывной нагрузкой и средних скоростей; спирально завернутые – для работ с небольшими нагрузками и при малой скорости (до 15 м/с). Ремни всех типов изготовляют как с резиновыми обкладками (одной или двумя), так и без них. Приводные клиновые ремни состоят из кордткани или кордшнура, оберточной ткани, вулканизированных в одно изделие.
Рукава резинотканевые с металлическими спиралями и без них подразделяют на две группы: всасывающие – для работы под разрежением и напорно-всасывающие – для работы под давлением и разрежением. В каждой группе в зависимости от перекачиваемого вещества рукава подразделяют на следующие типы: бензомаслостойкие, для воды, воздуха, кислорода и нейтральных газов, слабых растворов неорганических кислот и щелочей, жидких пищевых продуктов.
Резинотканевые напорные рукава применяют в качестве гибких трубопроводов для перемещения под давлением газов, жидкостей и сыпучих материалов; они состоят из внутреннего и наружного резиновых слоев и одной или нескольких прокладок из прорезиненной ткани.
Технические резиновые трубки: кислотощелочестойкие предназначены для перемещения растворов кислот и щелочей; теплостойкие – для работы на воздухе с температурой до +90°С, в среде водяного пара с температурой до +140°С; морозостойкие – для работы при температуре до -45°С; маслобензостойкие; пищевые.
Резинотканевые шевронные, многорядные уплотнения служат для обеспечения герметичности в гидравлических устройствах при возвратно-поступательном движении плунжеров, поршней и штоков, работающих в среде воды и нефтяных масел.
Резиновые уплотнения применяют для валов, для работы в среде нефтяных масел и воде при избыточном давлении.
Сальниковые набивки предназначены для заполнения сальниковых уплотнителей в целях герметизации места выхода движущейся детали механизма; пропитанные набивки обеспечивают смазку.
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