Практическое занятие

Тема: Поперечный изгиб


Провести проверку прочности подобранных сечений балок по касательным напряжениям (продолжение задачи 07.05.20 г.).
[τ] = 80 МПа = 8 кН/см2. 

Условие прочности по касательным напряжениям τ max ≤ [τ]
1. Проводим проверку прочности двутавровровой балки по касательным напряжениям: τ max= Qуmax ×Sx / Jx ×d ≤ [τ]
Qуmax = = -153,3 кН =|153,3| кН (эпюра поперечных сил)
[τ] = 80 МПа = 8 кН/см2. 

Выбрали двутавр № 50 (сортамент)
Sx=919 см3
Jx =39727 см4
d =10 мм
τ max=153,3×919/39727×1= 3.55 кН/см2
3.55 кН/см2 ≤ 8 кН/см2 Прочность обеспечена.
2. Проводим проверку прочности балки круглого поперечного сечения по касательным напряжениям: τ max=4 Qуmax / 3≤ [τ]

Выбрали круглое сечение D=25 см
τ max=4×153,3/ 3×3,14×12,52=0,42 кН/см2
0,42 кН/см2≤ 8 кН/см2 Прочность обеспечена.
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