Практическое занятие

1. Решить задачу А по своим вариантам.

Задание к задаче А
[bookmark: _GoBack]
1. 
Построить эпюры продольных сил N, напряжений  и перемещений для стержня ступенчатого сечения.
2. Проверить прочность стержня по опасным сечениям.
Дано: модуль упругости материала Е = 2·105 МПа, допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа.

Таблица 1

	№ вар.
	К задаче А
	Для всех задач
	К задаче В

	
	F (кН)
	A1 (см2)
	A1: A2: A3
	а (м)
	в (м)
	с (м)
	A1 (см2)
	A2 (см2)

	1
	10
	2
	1:1,5:2
	2
	3
	1,4
	2
	4

	2
	15
	5
	1:1, 4:1,6
	1
	3
	2
	4
	6

	3
	7,2
	3
	1:1,2:2
	1,5
	2
	1,5
	3
	4

	4
	9,3
	4
	1:2:2,1
	1,2
	4
	2
	2
	5

	5
	8,5
	2
	1:1,1:1,4
	1
	2
	1,5
	2
	4

	6
	6,6
	3
	1:1,6:2,1
	1
	2
	2,5
	2
	3

	7
	7,2
	5
	1:1,4:2
	1
	2
	3,5
	3
	4

	8
	5,4
	6
	1:1,5:2
	2
	1,3
	2,4
	4
	5

	9
	8,7
	7
	1:1,8:2
	4
	2
	1,5
	5
	6

	10
	11
	1
	1:1,8:2
	1
	2
	3
	3
	5

	11
	10
	3
	1:2:2,4
	3
	2,4
	2
	3
	6

	12
	9
	2
	1:2:2,6
	1
	2
	2,4
	4
	6

	13
	8
	4
	1:1,6:2,6
	1,2
	2,3
	1
	2
	5

	14
	6,2
	3
	1:2,4:2,6
	2
	1,5
	1,1
	2
	6
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