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1. Поперечные профили насыпей
2. Поперечные профили выемок
        Конструкция поперечных профилей земляного полотна назначается на основе решений по продольному профилю (в зависимости от высоты насыпи или глубины выемки), почвенно-грунтовых, геологических, гидрогеологических и климатических условий, а также дорожно-климатической зоны и типа местности по характеру и степени увлажнения.
Поперечные профили насыпей
       Для насыпей высотой до 2(3)м  имеются два типа поперечных профилей. Один из них применяется при возможности получения для постройки дороги широкой полосы местности (полосы отвода) имеет плавные округленные очертания поперечного профиля, которые способствуют его обтеканию снеговетровыми потоками и малой заносимости снегом (Тип1). Если дорога проходит  по малоценным землям, грунт для отсыпки насыпи берут из расположенных рядом с насыпью неглубоких выработок- резервов. Размеры резервов определяют из количества грунта, необходимого для отсыпки земляного полотна. Дно бокового резерва при ширине  до 10м проектируют односкатным с поперечным уклоном 20‰ от насыпи, при ширине более 10м двускатным. Глубина резервов должна быть не менее 0,3м и не более 1,5м, резервы могут располагаться как с одной стороны, так и двух сторон дороги.
          При постройке дороги на ценных землях или при невозможности получить  широкую полосу отвода устраивают насыпи необтекаемого поперечного профиля (Тип 2). Крутизна откосов для насыпей высотой до 3м составляет 1:4 на дорогах I- III категорий и 1:3 для насыпей до 2м на дорогах остальных категорий. Пологие откосы  проектируют для съездов транспортных  средств в аварийных ситуациях.
При высоте насыпей от 2(3)м до 6м  (Тип 3)крутизна откосов зависит от грунта земляного полотна 1:1,5 до 1:1, 75.
При высоте насыпи до 12м  верхнюю часть насыпи (6м) выполняют с откосом крутизной от 1:1,3 до 1:1,75, а нижнюю – от 1:1,3 до 1:2 (Тип 4).
Поперечные профили выемок
         Выемки глубиной до 1м  применяют на начальных участках глубоких выемок. Они бывают раскрытые и разделанные под насыпь  (Тип 7), что необходимо для обеспечения незаносимости выемки снегом. Раскрытые выемки  имеют наружный откос крутизной 1:6 – 1:10, а внутренний откос для всех выемок устанавливают 1:3.или 1:4 в зависимости от категории дороги. Выемка, разделанная под насыпь, имеет больший объем грунта для разработки с целью перемещения его в ближайшую насыпь, наружные откосы могут иметь минимальную крутизну 1:1,5 или 1: 2.
Мелкая необтекаемая выемка (Тип 8) выполняется с внутренними откосами  крутизной 1:4 или 1:3,  а внешними 1:1,5, 1:2.
При большой глубине выемок – больше 12м (Тип 10) , устраиваемых в однородных грунтах принимают заложение откосов 1:1,5, а в крупнообломочных  - до 1:1. 
 В скальных легковыветривающихся породах заложение откосов принимают от  1:0,2 до 1:1,5.  Чтобы осыпающийся материал не засорял дорожную канаву, в выемках глубиной более 2м между подошвой откоса и наружной бровкой канавы устраивают полку шириной 1-2м, которую в процессе содержания дороги периодически очищают.  
 Если  выемкой прорезаются неоднородные по физическим свойствам грунты, откосам можно придавать ступенчатое очертание, однако устройство таких откосов сложно.
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Практическое занятие
 1.Подвести итоги по объемам земляных работ (с поправками)
 2. Выбрать применяемые типы поперечников по типовым материалам

