Плиточные работы. Материалы и область применения. Подготовка поверхности. Выравнивание по маякам. Способы производства работ. Средства подмащивания. Применение шаблонов.

Плиточные работы, виды и область применения
Материал для плиточных работ
Технология плиточных работ
Облицовочные работы — это вид строительно-отделочных работ. Облицовка — это придание поверхностям и конструкциям выразительный эстетический вид, путём монтажа облицовочных материалов. Монтаж производится при помощи клея, раствора, смеси или каркаса. Также, облицовочные работы выполняют функцию защиты поверхностей и конструкций от воздействий окружающей среды.

Различают внутреннюю и наружную облицовку.
Конструктивные элементы облицовки стен.
Облицовка стен обычно включает в себя следующие конструктивные элементы :
1) подготовка - слой цементного раствора, который выравнивает поверхность перед облицовкой, образуя с ним жесткое основание;
2) прослойка  - слой раствора, мастики или клея, прикрепляющий плитки к основанию;
3) облицовочное покрытие  - лицевое покрытие из плиток или других изделий, которое предохраняет конструкцию от воздействия окружающей среды и придает ей декоративные и санитарно-гигиенические свойства.
Виды плитки и плиточных работ
Плиточные работы очень разнообразны. Связано это с бесконечной вариативностью дизайнерских решений и огромным количеством видов и коллекций кафеля. Выделяют следующие виды плитки:

· Керамическая:
· Матовая;
· Глазурованная;
· Керамогранит:
· Матовый;
· Полированный;
· Лаппатированный (полуматовый);
· Структурированный;
· Сатинированный;
· Ректифицированный;
· Мозаичный;
· Стеклянная;
· Зеркальная;
· Мозаика;
· ПВХ;
· Изразцы;
· Майолика;
· Метлахская плитка;
· Терракотовая;
· Шамотная;
· Кислотоупорная;
· Мраморные плиты и натуральный камень.
Плитки крепят к облицовываемым поверхностям глинобитумной, карбомидной мастиками или цинковыми белилами, лаковыми и масляными мастиками клеем «бустилат», «стилит», а также цементно-песчаным раствором состава 1:3 для плиток с гладкой тыльной поверхностью и 1:4; 1:5 — для плиток с рифленой или посыпанной песком тыльной поверхностью.

Типы раскладок:
- Шов в шов. Для него характерно совпадение кромок плитки при горизонтальных и вертикальных осях.
- Вразбежку. При тех же осях кромки кафеля не совпадают, что делает укладку более лёгкой – нет нужды «ловить миллиметры». Здесь тоже требуется точность (не меньшая, чем при облицовке предыдущим способом), но погрешности не столь заметны.
- По диагонали. Напоминает «шов в шов», но угол становится близким к 45-градусному. Из этой тройки способ самый сложный.

Инструменты

Плиточные работы подразумевают немалый инструментарий. Простейшую облицовку выполняют с помощью уровня, пары шпателей, чертилки, шнура и крестиков. Профессиональный инструмент плиточника куда шире:

Плиткорез (механический и/или электрический);
Болгарка;
Дрель-миксер;
Резиновый и металлический молотки;
Маячный шнур;
Правило;
Лазерный уровень;
Набор алмазных насадок для вырезания круглых отверстий;
Кусачки.
инструменты для укладки плитки

Процесс облицовки дробится на такие этапы:

Подготовка основания;
Разметка;
Укладка плитки;
Затирка швов;
 
Подготовка основания
Основа должна быть крепкой, чтобы соответствовать назначению облицовки. При необходимости подогрева пола, на подготовительном этапе монтируется тёплый пол.
В число других требований входят плоскость поверхности и чистота. Ничто не должно препятствовать сцеплению кафеля с основанием. Усиливают адгезию предварительным грунтованием.

Разметка
Сложность разметки зависит от общей дизайнерской картины, вида и размеров плитки. Обычно ищут и отмечают на основании горизонталь с вертикалью и начальные точки, рассчитывают, исходя из типа раскладки, порядок укладки с целью обеспечить цельность облицовки. Сложные комбинированные раскладки при замысловатой геометрии требуют от плиточника особого мастерства.
Если укладка делается не от пола, то предварительно нужно закрепить временную горизонтальную опору (направляющий профиль или брус), чтобы плитка не сползала.


Укладка плитки
Облицовку начинают с укладки маячного ряда, задающего направление и плоскость. В зависимости от площади помещения и сложности проекта, маяков может быть несколько. Правильное начало – залог качественно выполненной укладки. Облицовка на клей выполняется с помощью зубчатого шпателя, выравнивающего слой смеси. Слой клея должен быть равномерным и тонким, иначе плитку поведёт при застывании, образуются пустоты, плитка трескается и отваливается.
После проверки плоскости в швы вставляются пластиковые крестики. Для стандартного кафеля делаются швы толщиной 2-3 мм. 
Стандартная подрезка плитки делается с помощью ручного или электрического плиткореза. Электрические станки позволяют удобно подрезать плитку под 45° для стыковки внешних углов. Нестандартные надрезы делаются болгаркой с алмазным диском или кусачками для плитки. 

Затирка швов
Не менее важный пункт, чем непосредственно плиточные работы. Затирки делятся на 2 типа: цементные и эпоксидные. Затирают с помощью резинового шпателя. Остатки фуги убирают влажной губкой. При работе с эпоксидной затиркой есть свои особенности формирования швов и отмытия налёта, о которых читайте в отдельной статье.

Контроль качества
В процессе облицовки поверхностей плитками необходимо соблюдать следующие требования: наличие швов между плитками на одной вертикальной или горизонтальной линии с допускаемыми отклонениями не более 1 мм на 1 м; одинаковая толщина швов (до 3 мм); отсутствие пустот между плитами облицовки и основанием, которые проверяются простукиванием и определяются по звуку; плитки должны находиться в одной плоскости, без западания или вспучивания, с допускаемым отклонением не более 2 мм на 2 м. На облицованной поверхности не допускаются следы раствора и высолы.
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