Цель работы: Изучение устройства назначения и принципа действия скреперов различных типов и выработка навыков решения конкретных задач по оптимальному подбору скреперов и формированию комплектов «скрепер-толкач» для работы в заданных условиях эксплуатации. Определение производительности комплектов, сопоставление и выбор комплектов.

Таблица 1 - Исходные данные

	Вариант*
	Комплекты «скрепер-толкач»

	1
	1
	3
	5

	2
	2
	4
	6

	3
	1
	2
	5

	4
	2
	6
	9

	5
	3
	4
	5

	6
	1
	8
	7

	7
	2
	3
	8

	8
	3
	6
	9

	9
	1
	9
	6

	0
	6
	5
	7


* - последняя цифра в зачетной книжке
Дальность транспортирования грунта, L, м:

100; 300; 500; 700; 900; 1100; 1300; 1500; 1700; 1900.

Таблица 2 - Условия эксплуатации

	Вариант**
	Грунт
	Объем, м³
	Дорога
	Средний уклон
	Kн
	Kрх
	Kп

	1
	супесь 1
	10000
	супесь
	0,15
	1,00
	1,10
	1,45

	2
	суглинок 1
	5000
	гравий
	0,1
	1,25
	1,15
	1,25

	3
	суглинок 2
	50000
	суглинок
	0,07
	1,25
	1,20
	1,30

	4
	глина 2
	3000
	асфальт
	0,05
	1,05
	1,25
	1,30

	5
	глина 3
	500
	бетон
	0,03
	0,95
	1,30
	1,30

	6
	чернозем 2
	1000
	асфальт
	0,01
	1,20
	1,15
	1,40

	7
	супесь 1
	7500
	суглинок
	0,045
	1,2
	1,15
	1,35

	8
	суглинок 2
	40000
	супесь
	0,12
	1,10
	1,05
	1,35

	9
	суглинок 1
	15000
	гравий
	0,11
	1,15
	1,17
	1,22

	0
	глина 2
	5000
	асфальт
	0,07
	1,1
	1,15
	1,2


** - предпоследняя цифра в зачетной книжке
Таблица 3 - Параметры комплектов «скрепер-толкач» (для табл. 1)
	№ п/п
	Скрепер
	Тип
	Примеч.
	q, м³
	b, м
	h, м
	hотс, м
	t5,c
	t6,c

	1
	ДЗ-87-1
	самоходный
	Т-150К
	6,0
	2,43
	0,135
	0,415
	45
	55

	2
	ДЗ-111А
	прицепной
	Т-4АП2
	6,0
	2,43
	0,125
	0,4
	50
	55

	3
	ДЗ-11П
	самоходный
	МоАЗ-546П
	11,0
	2,7
	0,15
	0,45
	60
	70

	4
	ДЗ-77А
	прицепной
	Т-130М
	11,0
	2,754
	0,225
	0,4
	80
	90

	5
	ДЗ-13Б
	самоходный
	БелАЗ-7422
	23,0
	3,43
	0,2
	0,51
	70
	80

	6
	ДЗ-79
	прицепной
	Т-330
	20,5
	3,04
	0,2
	0,5
	90
	100

	7
	ДЗ-115А
	самоходный
	БелАЗ-531Б
	21,0
	3,2
	0,2
	0,45
	80
	90

	8
	ДЗ-137
	прицепной
	Т-500
	33,6
	3,55
	0,25
	0,55
	100
	120

	9
	ДЗ-155-1
	самоходный
	БелАЗ-7422
	20,0
	3,43
	0,2
	0,5
	60
	75

	0
	ДЗ-149-5
	прицепной
	К-701
	11,0
	2,85
	0,15
	0,4
	55
	65


Таблица 4 – Данные для комплектов «скрепер-толкач» (для табл. 3)
	№ п/п
	Vнаб, км/ч
	Vразг, км/ч
	Vmax, км/ч
	См.чскр
	Спбскр
	См.чтч
	Спбт

	1
	2,50
	7,00
	30,1
	950
	5000
	1500
	5500

	2
	1,00
	2,00
	9,5
	950
	5000
	1500
	6500

	3
	2,50
	5,50
	40,0
	1000
	7500
	2000
	8000

	4
	1,50
	2,50
	10,1
	1000
	7500
	2000
	8000

	5
	3,50
	7,50
	50,0
	1400
	9000
	2500
	10000

	6
	1,25
	2,50
	13,0
	1150
	8000
	3000
	8500

	7
	2,50
	6,00
	52,5
	1200
	8000
	3000
	9000

	8
	1,70
	4,50
	12,0
	1700
	10000
	3500
	12000

	9
	2,65
	5,50
	50,0
	1100
	8500
	2500
	9000

	0
	2,05
	7,00
	33,8
	1000
	7500
	2000
	8000


По полученным результатам построить графики себестоимости выполнения работ всеми комплектами «скрепер-толкач» и сделать вывод о рациональности применения того или иного комплекта.
