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Тема практического занятия: Расчет рамных конструкций на прочность.

Ознакомиться с алгоритмом решения представленной ниже в фотоматериа-
лах задачи по расчету рамной конструкции на прочность. Порядок определе-
ния опорных реакций, внутренних сил в рамах такой же , как и в балках.
Особенностями расчета рам являются:
  - располагать себя в середине контура рамы, последовательно рассматри-
    вая участки рамы,
  - в сечениях рамы кроме поперечных сил и изгибающих  моментов возника-
    ют продольные силы,
  - эпюры внутренних  сил  N, Q, M строятся отдельно на контурах рамы, при-
    чем положительные  значения N и Q  откладываются  снаружи   контура,
    а значения М внутри контура,
  - в условии прочности следует учитывать продольные силы, которые берут-
    ся в том сечении, где действует наибольший изгибающий момент.
Фотоматериалы с алгоритмом решения задачи  будут  отправлены дополни-
тельно.
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