Лабораторная работа № 7 от 11.12.2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ПОТЕРЬ НАПОРА
Цель работы. Определение опытным путем потерь напора на преодоление местных сопротивлений и сравнение их с рассчитанными по инженерным формулам. 
7.1. Общие сведения
Местные потери напора (энергии) жидкости возникают на коротких участках трубопровода c препятствиями для потока, называемыми местными сопротивлениями (внезапное расширение и сужение труб, вентили, задвижки, клапаны, колена). В таких местах образуются циркуляционные зоны, на вращение жидкости в которых затрачивается часть механической энергии потока,  называемая местными потерями напора. Величина местных потерь напора экспериментально определяется разностью полных напоров жидкости до и после местного сопротивления.
В инженерных расчетах для определения местных потерь напора используется формула hМ =  V2/(2g),  где  - коэффициент местного сопротивления ( выбирается по справочнику); V – средняя скорость потока за местным сопротивлением.
7.2. Порядок выполнения работы
1. Перенести из табл.6.1 значения площадей сечений и скоростей в табл.7.1.
2. Определить опытные значения местных потерь hM (hBC,  hP) из графика (см. рис. 6.2).
3. Найти расчетные значения местных потерь, сравнить их с опытными и объяснить расхождения. 

Таблица 7.1
	№ п/п
	Наименования величин
	Обозначения, формулы
	Вид сопротивления

	
	
	
	сужение
	расширение

	
	
	
	1(II)
	2(III)
	1(IV)
	2(V)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Площади сечений, см2
	
	
	
	
	

	2.
	Средние скорости за сопротивлением, см/с
	V2
	
	
	
	

	3.
	Опытные значения местных потерь, см
	hМ (hВС,  hр)
	
	

	4.
	Коэффициенты местных сопротивлений
	ВС=0.5(1-2/1)
	
	-----------

	
	
	ВР=(2/1 – 1)2
	----------
	

	5.
	Расчетные значения местных потерь, см
	hM =  V22/(2g)
	
	



Примечание: ВС,  ВР - коэффициенты для внезапных сужения и расширения; ускорение свободного падения g = 981 см/с2.

Все данные берете из лабораторной работы № 6. Опытные значения местных сопротивлений на внезапное сужение и расширение берете с графика (на миллиметровой бумаге) построения напорной и пьезометрической линии на участке сужения (между вторым и третьим пьезометром) и на участке расширения (между четвертым и пятым пьезометром).
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