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Практика
Тема: « Расчет фундамента»
Задание. 
Необходимо рассчитать сборный железобетонный фундамент под запроектированную колонну. Если колонну в ходе расчета стыка увеличивали в размере, необходимо  принять для расчета новый размер колонны. Усилия принять из расчета колонны в месте сопряжения с фундаментом. Усилия необходимо разделить на коэффициент γf = 1,15-1,17.
Расчет можно выполнять по учебнику Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Глава 18. Пример 1. Пункт 14. 
Бетон принимаем В15 или В20. Арматуру принимаем А400 или А500. Сопротивление бетона и арматуры принимать по СП 63.13330. 
Грунты основания можно принять такими же, как в учебнике. 
 При расчете обязательно выполнить рисунок фундамента и построить пирамиду продавливания, которая должна проходить в теле фундамента. Только после выполнения рисунка можно подбирать арматуру. Шаг арматуры должен быть 100мм или 200мм (а не170мм, как в учебнике).
Под колонны многоэтажных зданий обычно применяют отдельно стоящие столбчатые фундаменты квадратные или реже прямоугольные в плане. Они служат для восприятия нагрузки от колонны и передачи ее на грунт основания. Расчетное давление на основание зависит от прочностных и деформативных характеристик грунта, глубины заложения и размеров подошвы фундамента, его величина указана в задании. В общем случае размеры подошвы фундамента определяются из расчета основания по второй группе предельных состояний (по деформациям)  при коэффициенте надежности по нагрузке γf  равном 1.  Следовательно, для определения усилия N нужно нагрузку от колонны разделить на коэффициент γf = 1,15-1,17.
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Рис. 1. Отдельно центрально нагруженные фундаменты
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Высота фундамента определяется из условия прочности против его продавливания в пределах объема усеченной пирамиды, грани которой при замоноличенном стакане, начинаясь от пересечения граней колонны с обрезом фундамента, наклонены под углом 450 в пределах рабочей высоты фундамента.
Глубина стакана фундамента назначается из условия надежного защемления колонны в фундаменте и обеспечения анкеровки продольной рабочей арматуры колонны. Стенки стакана разрешается не армировать при толщине  более 200 мм и более 0,75 глубины стакана.
Под действием реактивного давления грунта внешние части  фундамента  работаю подобно изгибаемым консолям. Продольная рабочая арматура подошвы фундамента определяется расчетом по изгибающему моменту в сечениях у грани колонны и у вертикальных граней ступеней. 
Защитный слой для монолитных фундаментов на бетонной подготовке – 35 мм, для сборных фундаментов – 30 мм, при отсутствии бетонной подготовки – 70 мм.
Расчет фундамента состоит из двух частей: расчет тела фундамента и расчет тела фундамента.
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Рис.2. Схема армирования фундамента.
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Лекция
Тема:  « Расчет и конструирование центрально нагруженных фундаментов»

Написать конспект лекции.  Разместить в личном кабинете.

План конспекта
1.Отдельный центрально нагруженный фундамент под сборную колонну.
2. Отдельный центрально нагруженный монолитный фундамент под монолитную  колонну.
3. Расчет основания  центрально нагруженного фундамента.
4 Расчет тела   центрально нагруженного фундамента.
5. Схема армирования фундамента.
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Q ~- MOHOMHTHBIA NoA cOGOpHYW KOJOHHY; 6 — cGopHBIH noa c6GOpHYIO Ko-
JNIOHHY; 8 — MOHOJHTHBIH NOA MOHOJHTHYK KOJOHHY
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