Требования к конструированию подкрановой балки
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Узлы крепления продольных и поперечных ребер подкрановой балки.
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Узел опирания подкрановой балки на подкрановую ветвь колонны
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TlosicHble 1UBB, a TaKxe WIBbI, KpenfAulHe pe6pa XKECTKOCTH, BHIMOJHAIOTCR
HenpepLIBHOH aBTOMATHYECKOH HJIM 1OJYaBTOMATHUECKOH CBapkod. BepxHue
MOAICHBIE LIBLI PEKOMEHAYETCS BBINOIHATEL C IPOBAPOM HA BCIO TOMIUHHY CTEHKH,
TMpu stom xater mBa kf > 0,8f,. Jng HEXHUX NOACHBIX WBOB kf > 0,64,
(fy — TOMUIHHA CTEeHKH GanKu).
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a3Mepbl peoep KECTKOCTH ONPEEeIAIOTCA 110 3aBHCHMOCTAM, [IDHBEACHHBIM
umke. Ulupuna Bbicrynaoumel wacTH XBYCTOPOHHHX pebep NOAKPAHOBHIX Ga-
JIOK Jo/KHA ObiTh He MeHee 90 MM. OHM He PHBAPHBAOTCA K HHMHEMY TOACY
Gaaxu. Toplil BepTHKaILHBIX peGep He NoBogAT Ha 60—100 MM 10 HHKHero
Hosca; OHM JO/MKHB OHTH IJIOTHO NPUTHAHBI K BEpXHeMY Mosicy, 4 B 6alkax ¢
KOJIHUECTBOM LHKJIOB Harpymesuit 2 « 10% u Gosee HeoGxoguMo cTporath Top=-
11b], NMDUMBIKAIOUIME K BEPXHEMY [10ACY.
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B Oankax moj Kpadbl JIETKOTQ H CpPefHero PeXHUMOB paloThl JOMYCKAeTCH
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TIPUMEHATH OAHOCTOPOHHHE pebpa XECTKOCTH ¢ NPHBAPKOM HX K CTEHKE H Bepx:
womv nogcv 1961
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