Расчет стропильной фермы

0. Исходные данные


По таблице 50 [1] стропильная ферма относится к второй группе конструкций. Материал стержней ферм по ГОСТ принимаем сталь марки С255. 

По таблице 51* [1] для стали С255 при толщине элемента  Пояса из тавров с параллельными гранями полок; решетка из уголков.

0. Сбор нагрузок на ферму


Рисунок 4.1 – К расчету фермы

Узловые силы от постоянной нагрузки:

							                         (4.1)

где	;

	равномерно распределенная нагрузка от веса шатра.

		                                                     (4.2)
Узловые силы от снеговой нагрузки

								               (4.3)

где	S – равномерно распределенная снеговая нагрузка,  (смотри формулу 2.7).

	

                                                                     (4.4)
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