0. Расчет усилий в элементах фермы

Таблица 4 - Расчет усилий в элементах фермы

	Наименование
элемента
	Обозначение.стержня
	Усилие от
постоянных
нагрузок,кН
	Временная
снеговая,кН
	Расчетные усилия,кН

	
	
	
	
	На растяжение
	На сжатие

	Верхний пояс
	1-2
	-410,973
	-405,996
	-
	410,973

	
	2-3
	-408,618
	-403,813
	-
	408,618

	
	3-4
	-546,344
	-556,458
	-
	556,458

	
	4-5
	-546,344
	-556,458
	-
	556,458

	
	5-6
	-408,618
	-423,538
	-
	423,538

	
	6-7
	-410,973
	-426,064
	-
	426,064

	Нижний пояс
	8-9
	228,516
	223,716
	228,516
	-

	
	9-10
	511,03
	511,03
	511,03
	-

	
	10-11
	511,03
	526,116
	526,116
	-

	
	11-12
	228,516
	238,116
	238,116
	-

	Стойки
	2-9
	-74,197
	-68,795
	-
	74,16

	
	4-10
	-74,16
	-79,56
	-
	79,56

	
	6-11
	-74,197
	-79,6
	-
	79,6

	Раскосы
	1-8
	-343,961
	-336,736
	-
	343,961

	
	1-9
	260,123
	259,87
	260,123
	-

	
	3-9
	-151,203
	-158,299
	-
	158,299

	
	3-10
	51,206
	65,871
	65,871
	-

	Раскосы
	5-10
	51,206
	43,997
	51,206
	-

	
	5-11
	-151,203
	-151,448
	-
	151,448

	
	7-11
	260,123
	267,951
	267,951
	-

	
	7-12
	-343,962
	-358,411
	-
	358,411
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