Расчет сварных швов в узлах фермы
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[bookmark: _GoBack]Длину сварного шва принимаем равной целому числу см. Минимальная длина сварного шва принимается конструктивно 40 мм. Результаты расчетов заносим в таблицу.
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