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Расчет подкрановой балки
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Проверка прочности сечения

Рисунок 5.2 – Сечение подкрановой балки

Определяем геометрические характеристики принятого сечения
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Геометрические характеристики тормозной балки относительно оси у-у (в состав тормозной балки входят: верхний пояс, тормозной лист и швеллер).

Расстояние от оси подкрановой балки до центра тяжести сечения
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Проверяем нормальные напряжения в верхнем поясе (точка А)
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Прочность стенки на действие касательных напряжений на опоре обеспечена, так как принятая толщина стенки больше определяемой из условия среза.

Жесткость балки также обеспечена, так как принятая высота балки 
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Проверяем прочность балки от действия местных напряжений под колесом крана по формуле:
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где

[image: image9.wmf]g

 - коэффициент увеличения нагрузки на колесо, учитывающий возможное перераспределение усилий между колесами и динамический характер нагрузки, 
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 - условная (расчетная) длина распределения усилия 
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где
с – коэффициент, учитывающий степень податливости сопряжения пояса и стенки, для сварных балок 
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 - сумма собственных моментов инерции в случаи приварки рельса швами, обеспечивающими совместную работу рельса и полки
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где
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 - момент инерции рельса КР-120.
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Балка удовлетворяет условиям прочности.

Проверяем приведенные напряжения по формуле:
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где 
[image: image20.wmf]b

- коэффициент, равный 1,15 при расчете разрезных балок
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где 
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Проверяем местную устойчивость стенки по формуле:
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где 
[image: image29.wmf],

2

ст

kp

kp

R

c

l

s

×

=

                                                                                                      (5.28)

                                 
[image: image30.wmf]3

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

ст

п

п

t

t

h

b

b

d

,
      (5.29)

                                
[image: image31.wmf];

7

,

4

1

2

96

53

061

,

1

3

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

d


По таблице 7.4 определяем с=34,67
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т.е. вертикальные ребра жесткости необходимы.
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В зависимости от 
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где 
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Для обеспечения местной устойчивости стенки устанавливаем конструктивно ребра жесткости с размерами:
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Принимаем 
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