Лекция 08.11.2021

1. Тепловые потери за счет инфильтрационной составляющей

Это ссылка на занятие 08.11.2021 2-я пара в 10.15
﻿Людмила Елисеева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Зал персональной конференции Людмила Елисеева
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9142276396?pwd=dnh5U25Sdjl0TWVCSHg4ZFRQQVFwdz09
Идентификатор конференции: 914 227 6396
Код доступа: rs1z8U
﻿
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЛЕКЦИЯМ И ПРАКТИКЕ И ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ ВЫСЫЛАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ eli56@mail.ru.
Файл должен называться так: ТТ_Гогличадзе_08.11.2021
Дата должна быть привязана к заданию по расписанию и обязательно ФАМИЛИЯ, т.к. я одновременно работаю с несколькими студентами, включая заочников. 
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Материал к лекции


Г.2 Удельную вентиляционную характеристику здания kвент, Вт/(м·°С), следует определять по формуле
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P02770000.jpg],        (Г.2)
где  - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P027B0000.png] - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м, определяемая по формуле
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P027D0000.png],                                       (Г.3)
здесь tот - то же, что и в формуле (5.2), °С;
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P02810000.png] - количество приточного воздуха в здание, м/ч, определяемое по Г.3;
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P02830000.png] - число часов работы механической вентиляции в течение недели;
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P02850000.png] - количество инфильтрующегося воздуха в здание, кг/ч, определяемое по;
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P02870000.png] - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168-[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P02870001.png]) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;
Vот - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м;
Кэф - коэффициент эффективности рекуператора.

Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период , ч, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле

[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P028E0000.png],              (Г.4)

Где, Lвент – количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека – 3Аж;

б) других жилых зданий - 0,35 hэт Аоб, но не менее 30m, где Аоб - общая площадь квартир, м; m - расчетное число жителей в здании;

в) общественных и административных зданий определяют согласно подразделу проектной документации "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" с учетом баланса приточного и вытяжного воздуха, в том числе при использовании систем рециркуляции, либо согласно приложению И СП 60.13330.2016 
с учетом количества человек в помещениях;

 Аж - для жилых зданий - площадь жилых помещений, к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые, м2;
          
 hэт - высота этажа от пола до потолка, м;

nвент - то же, что и в Г.2;

168- число часов в неделе;

Gинф - количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч, определяемое согласно Г.4;

nинф  - то же, что и в Г.2;

 βν- коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных следует принимать βν =0,85.

В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом, средние кратности воздухообмена находятся для каждой зоны в отдельности (зоны, на которые разделено здание, должно составлять весь отапливаемый объем). Все полученные средние кратности воздухообмена суммируются и суммарный коэффициент подставляется в формулу (Г.2) для расчета удельной вентиляционной характеристики здания.

Г.4 Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную клетку жилого здания или в помещения общественного здания через неплотности заполнений проемов, полагая, что все они находятся на наветренной стороне, следует определять по формуле

[image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P02990000.png],      (Г.5)

где Аок и Адв - соответственно суммарная площадь окон, балконных дверей и входных наружных дверей, м2;

Rтри,ок и Rтри,дв  - соответственно требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей, (м2·ч)/кг;

Δρок и  Δρдв - соответственно расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па, для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, 
Для общественных зданий в нерабочее время - количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей - равным [image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P029A000A.png], от четырех до девяти этажей - [image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P029A000B.png], выше девяти этажей - [image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P029A000C.png], где  - отапливаемый объем общественной части здания.

Для лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) жилых зданий - количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения проемов; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей - равным [image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P029A000E.png], от четырех до девяти этажей - [image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P029A000F.png], выше девяти этажей - [image: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/09/55/25/182ba7bb-8f26-4afd-a631-6d0990fe5a9d/P029A0010.png], где  - отапливаемый объем лестнично-лифтовых холлов здания. Для ЛЛУ без поэтажных выходов на балконы количество инфильтрующегося воздуха, полученное по упрощенным формулам следует уменьшать в два раза.
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