ТБ(бтп)-20 Промышленная экология. ПР. 17.02.2022

Продолжаем выполнять расчет курсовой работы по «Промышленной экологии» (работа 2)

2. Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода при проектировании автомобильной дороги вдоль жилого массива

	Задания:
1. Рассчитать максимальную концентрацию оксида углерода у проезжей части проектируемой автомобильной дороги.
2. Рассчитать ширину санитарной зоны между проектируемой автомобильной дорогой и жилым массивом.

Условие: прогнозная величина интенсивности перемещения автомобилей в часы пик будет составлять N = … авт/ч (любое трехзначное число), доля грузового транспорта и автобусов …% и скорость его движения … км/час (выбирается из табл. 3). 
Таблица 3
Исходные данные
Прогнозные значения коэффициента учета влияния состава 
транспортного потока и его средней скорости
	Доля грузовых автомобилей и автобусов в общем потоке, %
	К1 при скорости транспортного потока, км/ч

	
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	80
	1,17
	1,11
	1,05
	0,90
	1,02
	0,11
	1,21

	70
	1,14
	1,08
	1,00
	0,87
	0,95
	1,04
	1,12

	60
	1,12
	1,04
	0,95
	0,83
	0,89
	0,93
	1,03

	50
	1,11
	1,01
	0,91
	0,80
	0,84
	0,90
	0,95

	40
	1,09
	0,97
	0,86
	0,76
	0,77
	0,78
	0,85

	30
	1,08
	0,95
	0,82
	0,73
	0,70
	0,66
	0,75

	20
	1,05
	0,91
	0,77
	0,69
	0,62
	0,57
	0,67

	10
	1,02
	0,87
	0,72
	0,65
	0,54
	0,46
	0,55



1. Максимальная концентрация оксида у проезжей части проектируемой автомобильной дороги рассчитывается по формуле:
СО0 = (7,33 + 0,26N)  К1, мг/м3
где N – интенсивность движения автомобилей в часы пик, авт/ч; К1 – коэффициент учета состава транспортного потока и его средней скорости (по табл. 3 – на пересечении доли грузовых автомобилей и скорости движения).

	Полученная концентрация оксида углерода сравнивается с предельно допустимой концентрацией для атмосферного воздуха в жилых застройках (СОх = 3 мг/м3) и определяется кратность превышения нормативной величины:  раз.
2. Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода при принятых прогнозных значениях превышает ПДК в ….. раз. Следовательно, необходимо спроектировать санитарную зону между автомобильной дорогой и жилым массивом, ширина которой будет составлять:

Хм = , м.
	Вывод:
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