Лекция № 1. Вводная лекция
             
План лекции 
- цель и задачи дисциплины;
- промежуточный контроль;
- литература;
- горно-геологические, горнотехнические условия, учитываемые при обосновании системы разработки;
- хозяйственное и социальное значение систем разработки.
 
        
 Цель дисциплины заключается в выработке знаний, умения выбирать систему разработки и её расчета. Задачи изучения дисциплины: оценка горно-геологических условий рудного объекта, способов подготовительных и нарезных работ и горные выработки, основных систем разработки, методики расчета.
             В конце изучения дисциплины экзамен, для контроля умения выбора и расчета системы разработки, приобретения навыков проектирования предусмотрен курсовой проект. Допуск к экзамену после успешной защиты курсового проекта. 
           Литература: основная: Пирогов Г.Г. Современные системы подземной разработки рудных месторождений. Учебное пособие. 2003 г. Пирогов Г.Г. Проектирование систем разработки рудных месторождений. Учебное пособие. 2013 г. В учебной библиотеке. В учебных пособиях приведен достаточно подробный библиографический список. 
         Для выбора безопасной и производительной системы разработки надо внимательно изучить горно-геологические, горнотехнические условия рудного объекта: рудного тела (залежи), блока (панели): глубина залегания месторождения, морфология рудных тел, параметры месторождения, какие породы, характер контактов, наличие породных включений, трещиноватость массива и другие тектонические нарушения, обводенность массива, сближенность рудных тел, наличие глинистых материалов.

          Горно-геологические условия многообразны: мощность рудных тел изменяется от десятков сантиметров до сотен метров, угол падения равен 0-900, руды и породы могут быть от весьма неустойчивых до весьма устойчивых, руды могут быть в диапазоне от бедных до весьма богатых, рудное месторождение может залегать в ненарушенном горном массиве или массив может иметь значительные тектонические нарушения вертикальные или горизонтальные: сдвиги, складки, разломы, сильную трещиноватость. 

         Главные горнотехнические условия, влияющие на выбор системы разработки: мощность рудного тела, угол падения, устойчивость руды, устойчивость вмещающих пород, ценность руды, ценность земной поверхности, склонность руды к слеживанию и самовозгоранию, глубина залегания рудного тела. Это надо заучить наизусть
 
       Рудные тела имеют разнообразные формы, контакты, как правило, не выдержанные.
       Формы рудных тел: линзовидная, пластообразная, пластовая (очень редко), жильная (жилы), штоки, штокверки. Шток – кубообразное монолитное рудное тело, штокверк – кубообразное минеральное образование, включающее множество мелких жил, прожилков, рудных гнезд, составляющее рудную зону.
  
       Система разработки рудных тел, месторождения играют ключевую роль в добыче руды. Именно при помощи системы разработки производят непосредственную выемку руды и доставку до мест погрузки в транспортные средства.
Неправильно принятая проектом система разработки приводит к аварийным ситуациям: повышенному заколообразованию, обрушению кровли, стенок очистного пространства, что может сопровождаться иногда гибелью людей, разрушению машин и механизмов. Система разработки влияет на производительность труда, следовательно, себестоимость добычи, выполнение сменного, суточного плана добычи. Конструкция системы разработки должна давать возможность применения современной горной техники. Система разработки должна быть в первую очередь безопасной, затем экономичной, меть простую конструкцию с минимумом объема подготовительно-нарезных выработок, давать возможность применения современных очистных комплексов. 
          Применение современных комплексов самоходных машин требует более высокой профессиональной подготовки обслуживающего персонала, иногда на уровне среднетехнической – выпускников горных колледжей. 
         
         Классификации: по углу падения; по мощности; по устойчивости; по крепости (по ПТЭ).
        По углу падения: пологие до 200, наклонные – 20…500, крутопадающие – свыше 500.
         По мощности: тонкие – до 0,8 м; маломощные – до3 м; средней мощности – 3…20 м; мощные – свыше 20 м.
        По устойчивости пород: 
весьма неустойчивые – исключающие разработку без крепления; неустойчивые – допускающие обнажения без крепления до 10 м2, но требуют крепления при длительном стоянии;
  средней устойчивости - – допускающие обнажения без крепления до 100 м2, но требуют крепления при длительном стоянии;
 устойчивые - допускающие обнажения без крепления до 600 м2, при длительном стоянии необходимо крепление только в отдельных ослабленных местах;
весьма устойчивые -– допускающие обнажения без крепления до 1000 м2  и более, при длительном стоянии не требуют крепления.
По коэффициенту крепости шкалы проф. М. М. Протодъяконова:
мягкие – до 4;
средней крепости – 4…9; 
крепкие – 9…15;
[bookmark: _GoBack]весьма крепкие – более 15.

Практическое занятие:

ЗАДАНИЕ № 1
 Найти поперечные параметры транспортного штрека при использовании погрузочно-транспортного комплекса, включающего ПДМ ST710 и совместимый с ней автосамосвал МТ2000. Выполнить схему поперечного сечения штрека в эксплуатации.              
 
        
