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             Технология комбинированной разработки рудных месторождений: объём дисциплины: 24 час лекционных занятий, 24 – практических, трудоемкость – 3 зачетные единицы (36 час). Итоговой контроль – зачет. 
            Понятие технологии комбинированной разработки рудных месторождений заключается в последовательной или одновременной разработке месторождений разными способами с применением подземных горных выработок, средств механизации, трудовых, энергетических и материальных ресурсов.
           Руда – это порода, содержащая те или иные полезные компоненты, которые извлекают с помощью способов переработки: обогащения, металлургии. Содержание черных и цветных металлов в руде выражается в процентах, драгоценных – в граммах на тонну. 
           Руды разделяют по металлам на руды черных металлов (железо, марганец, титан, никель, хром, вольфрам и др.), цветных (медь, алюминий, цинк, свинец, олово, висмут и др.), драгоценных (золото, платина, серебро), также руды выделяют неметаллические (калийные соли, апатиты, фосфориты, флюорит, слюда), радиоактивные.  По содержанию металлов руды бывают богатые, средней ценности и бедные.; по плотности: легкие – плотность менее 2,5 т/м3, средней плотности – 2,5 – 3,5 т/м3 и тяжелые – плотность более3,5т/м3; по химическому составу: сульфидные, окисленные и смешанные.
       Рудное месторождение, как правило, включает несколько рудных тел (рудных залежей) – более мелкие в сравнении с месторождением минеральные образования (скопления минералов).
       Форма месторождений (рудных тел) бывает жильной (жилы – трещины в литосфере, в которых после заполнения произошла кристаллизация магматических гидротермальных растворов), пластовой – рудные тела с выдержанной мощностью по всей длине тела), пластообразной – изменчивая мощность с почти постоянным углом падения, линзовидной, шток – изометрическое рудное тело, штокверк – минеральное образование штокообразной формы с наличием в нем мелких рудных тел и породных включений.
      Параметры месторождения (рудного тела): 
- глубина залегания – расстояние от земной поверхности до верхней оконечности рудного тела;
- глубина месторождения – расстояние по вертикали от верхней до нижней оконечности месторождения;
 - глубина распространения оруденения (глубина оруденения) – расстояние от земной поверхности до нижней границы месторождения;
- мощность месторождения – расстояние по нормали от висячего до лежачего бока (m);
- угол падения рудного тела (α) – угол между линией падения тела и горизонтальной линией;
- горизонтальная мощность (mг) – мощность рудного тела в горизонтальной плоскости,
                                          mг =m / Sinα;
- длина месторождения по простиранию – расстояние между флангами месторождения (рудного тела) по горизонтали.

        Классификация месторождений по мощности (согласно ПТЭ, 1980 г.) :
- тонкие – до 0,8 м;
- маломощные – до трех метров;
- средней мощности – 3 – 20 м; 
- мощные – более 20 м
       Классификация месторождений по углу падения;
- пологие – до 200;
- наклонные – 20 – 500;
- крутопадающие – свыше 500.
      Классификация месторождений по глубине оруденения;
- неглубокие – до 300 м;
- средней глубины –  300 – 600 м;
- глубокие- 600 – 1500 м;  
- очень глубокие – 1500 – 2500 м;
- сверхглубокие – свыше 2500 м.
          Ориентировочно большую глубину можно найти по формуле
                                           Нб ≥ [σ] /2γ,
где Нб – большая глубина, м;
       [σ] – предел породы на сжатие на глубине, т/м2;
         γ –плотность породы, т/м3.

      Горно-геологические, горнотехнические условия устанавливаются в результате детальной разведки месторождения: устанавливаются условия залегания, генезис месторождения, вещественный и минеральный составы, распределение полезных компонентов, наличие тектонических нарушений, параметры месторождения, геологические, балансовые и забалансовые запасы, категории запасов по степени разведанности, содержание полезных компонентов и вредных примесей, горнотехнические условия, гидрогеологические условия и т.д. Важными горнотехническими условиями являются:
 - мощность;
- угол падения;
-  глубина залегания;
- устойчивость руды и устойчивость вмещающих пород;
- ценность земной поверхности; 
- ценность руды;
- обводненность месторождения; 
- склонность руды к слеживанию и самовозгоранию. Устанавливаются также физико-механические, физико-технические свойства руды и пород.     

Практическое занятие
Выполнить рисунки: крутопадающее рудное тело в трех проекциях (в плоскостях разрезов), указать все параметры залегания; пологое рудное тело с указанием всех параметров залегания.
