Практическое занятие меняю на лекцию
«Гидравлические потери»
По ссылке пройти по ссылке в 10.15 - http://disrm1.zabgu.ru/b/wr7-z92-dhr 

1. Типы гидравлических потерь.
2. Потери напора при ламинарном течении жидкости
3. Потери напора при турбулентном течении жидкости
4. Местные гидравлические сопротивления

Рисунки для лекции (распечатать и вклеить в лекцию)
[image: http://gidravl.narod.ru/4a5.gif]
Схема для рассмотрения ламинарного потока




[image: http://gidravl.narod.ru/4a20.gif]
Пульсация скорости в турбулентном потоке.
[image: http://gidravl.narod.ru/4a21.gif]
Характер линий тока в турбулентном потоке
[image: http://gidravl.narod.ru/4a22.gif]
 Модель турбулентного режима движения жидкости
[image: http://gidravl.narod.ru/4a26.gif]
График Никурадзе

Характерные значения Δэ (в мм) для труб из различных материалов приведены ниже:

	Стекло
	0

	Трубы, тянутые из латуни, свинца, меди
	0…0,002

	Высококачественные бесшовные стальные трубы
	0,06…0,2

	Стальные трубы
	0,1…0,5

	Чугунные асфальтированные трубы
	0,1…0,2

	Чугунные трубы
	0,2…1,0



Таблица 
Таблица для определения коэффициента гидравлического трения
[image: http://gidravl.narod.ru/4a30.gif]
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Номограмма Колбрука-Уайта для определения коэффициента гидравлического трения
[image: http://gidravl.narod.ru/4a32.gif]
Внезапное расширение трубы
[image: http://gidravl.narod.ru/4a36.gif]
Рис. 4.10. Постепенное расширение трубы
[image: http://gidravl.narod.ru/4a42.gif]
Рис. 4.11. Зависимость ζдиф от угла
[image: http://gidravl.narod.ru/4a44.gif]
	. Внезапное сужение трубы
	. Конфузор
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Сопло
[image: http://gidravl.narod.ru/4a51.gif]
	Колено
	Зависимости ζкол от угла δ
	Рис. 4.17. Отвод
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