Задача 20
Определить частоту срабатывания исполнительного механизма радиометрического сепаратора с производительностью 500 т/ч, если он перерабатывает руду с плотностью 2600 кг/м3 и размером  плоских кусков 50 мм. Ширина зоны сепарации составляет 1 метр, а коэффициент ее заполнения равен 0,8.
