ОП-19 Компьютерная и инженерная графика
Практика
Тема:
Графическое оформление чертежей

После утверждения преподавателем выполненного в тонких линиях чертежа производится обводка всех изображений мягким карандашом.
Обводка чертежа выполняется линиями различной толщины, а именно:
а) элементы здания, попавшие в сечение, – толстыми линиями;
б) проекции элементов здания, не попавшие в сечение, –  линиями средней толщины;
в) осевые и размерные линии – тонкими линиями;
г) проекции невидимых элементов – средней толщины пунктир-ной линией;
д) схему планировочной организации земельного участка необходимо отмыть:
– выполнение отмывки – наиболее ответственная стадия графического оформления чертежа. Перед началом отмывки с помощью мягкой резинки или мякиша белого хлеба нужно удалить ненужные карандашные линии и грязь, после чего чертеж слегка промывают водой с помощью мягкой губки или ваты. Схема, как правило, отмывается тушью или акварельными красками;
ж) после графического оформления чертежа студент заполняет основную и дополнительную надписи.
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