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Новейшие технологии защиты от фильтрационных процессов

1 пара. Лекция. 

Тема 1. Общие понятия  о гидрогеологических условиях М П И
  
           2 пара.  Лабораторная работа № 1

Тема : Противофильтрационные завесы

Задание: Рассчитать и спроектировать схему противофильтрационной завесы (завес) для заданных условий:
1. Карьер строительных материалов ( известняки). Проходка вскрышных уступов   осадочных породах.
0- 8,0 – супеси с щебнем 
8,0- 15,25 – глины переслаивающиеся с суглинками
15,25 – 21,6 – пески к/з с гравием, водопроницаемые ( Кф = 4,5 м / сут )
21,6 – 28,2 – глины плотные, вязкие
28,2 – 42,5 - известняки трещиноватые , выветрелые 
42,5 – 60,0 – известняки плотные 
 
УПВ с – 16,2 м
Длина карьера - 85 м
Ширина – 43 м
Максимальная проектная глубина – 60,0 м
Высота уступа 8 м
При проектировании и устройстве ПФЗ следует соблюдать требования свода правил: СП 103.13330.2012; СП 23.13330, СП 45.13330, СП 69.13330 и др.

