Практические занятия:
1. Защита контрольной  работы
2. Изучение курса  на сайте   http://www.intuit.ru/    «Высокоскоростные сети связи» с прохождением всех тестов
3. Собеседование по темам лекций
Контрольная работа 
Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетки: если четная – 1 вариант, нечетная – 2 вариант, 0 – студент выбирает по своему  усмотрению 1 или 2 вариант. Предложенные  в вариантах  темы необходимо раскрыть в соответствии с представленными аннотацией  и планом.
1 вариант
Тема: Линейные устройства. Факторы, ухудшающие передачу
Аннотация:  Привести описание основных линейных устройств, необходимых для физической передачи информации — дифференциальные системы, эхокомпенсаторы и эхоподавители. Рассмотреть основные характеристики линии, прямое и переходное затухание, а также факторы, ухудшающие параметры передачи, шумы и помехи, отводы, пупиновские катушки.
Рекомендуемый план раскрытия темы: 
· Дифференциальная система (hybrid)
· Эхокомпенсатор (echo canceller)
· Эхоподавление (echo suppressor)
· Факторы, ухудшающие передачу
· Затухание
· Распределение затухания
· Переходное затухание
· Меры по уменьшению переходного затухания.
· Кабель с витыми парами
· Измерение затухания
· Задержка передачи
· Пупиновские катушки
· Отводы
· Потери
· Качество обслуживания

2 вариант
Тема: Технологии SDH
Аннотация: Дать описание высокоскоростной технологии передачи —синхронной цифровой иерархии (SDH). Привести описание элементов этой системы и образование групповых трактов. Показать архитектуру различных сетей SDH.  Изложены методы передачи мультиплексированных потоков с большим объемом информации и без полного демультиплексирования при выделении каналов на транзитных участках. Рассмотреть методы повышения надежности и устойчивости сетей SDH.
Рекомендуемый план раскрытия темы: 
· Образование групповых трактов высокого порядка. Плезиохронная цифровая иерархия
· Основные участки системы SONET/SDH
· Иерархия модулей
· Принципы мультиплексирования в иерархии SDH/SONET
· Содержание служебных заголовков
· Информация секционного заголовка
· Информация линейного заголовка
· Отображение полезной нагрузки
· SDH-Сети
· Кольцевые сети
· Методы защиты синхронных потоков
· Однонаправленное коммутируемое кольцо
· Двунаправленное коммутируемое кольцо
· SDH-кроссы и узловые сети
· Оптические транспортные сети
· Оптический коммутатор и кросс
[bookmark: _GoBack]На лабораторных занятиях выполняли задания и упражнения в режиме ВКС
Задания  и  упражнения:
1.	По заданным значениям модулирующего сигнала определить статическую модуляционную характеристику, индекс частотной модуляции.
2.	По заданной схеме сети построить таблицы маршрутизации и проверить заданный маршрут 
3.	Рассчитать  теоретический предел скорости передачи данных в битах в секунду по каналу связи  с шириной полосы пропускания в 20 кГц, если мощность передатчика составляет 0,01 мВт, а мощность шума в канале равна 0,0001 мВт?
4.	Определить пропускную способность канала связи для каждого из направлений дуплексного режима, если известно, что его полоса пропускания равна 600кГц, а в методе кодирования используется 10 состояний сигнала
5.	По заданным значениям модулирующего сигнала определить статическую модуляционную характеристику, индекс частотной модуляции.
6.	Рассчитать задержку распространения сигнала и задержку передачи данных для случая передачи пакета в 256 байт по кабелю витой пары длиной 100 м при скорости передачи в 100 Мбит/с
7.	Рассчитать задержку распространения сигнала и задержку передачи данных для случая передачи пакета в 256 байт по коаксиальному кабелю длиной 1000 м при скорости передачи в 10 Мбит/с
8.	Рассчитать  теоретический предел скорости передачи данных в битах в секунду по каналу связи  с шириной полосы пропускания в 200 кГц, если мощность передатчика составляет 0,015 мВт, а мощность шума в канале равна 0,0001 мВт?
