Практическая работа №1
Измерение продольной ровности дорожного покрытия

Цель работы: научиться измерять продольную ровность дорожного покрытия. 
Материалы: трехметровая рейка, дорожный знак, светоотражающие жилеты.
Ход работы
1. Сплошные или выборочные измерения выполняют в соответствии с ГОСТ Р 56925-2016. (выбрать условия, когда измерения сплошные, а когда выборочные)
2. Подготовка к измерению проводится в соответствии с ГОСТ Р 56925-2016. (выбрать требования к длине участков и  поверхности, как проводятся измерения рейкой, как обрабатываются данные т представляются результаты измерений)
3. Оценку технического состояния автомобильной дороги, проведение диагностики осуществляют в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».
4. Значения показателей продольной ровности покрытия указаны в таблице 5.2 ГОСТ Р 50597-2017 (вставить)
5. Категорию дороги определяем по ГОСТ Р 52398-2005 (вставить таблицу как определить)
6. Выборочные измерения заносим в ведомость
Участок № 1; Длина – 300 м;  Категория дороги  -  3.
	№ полосы
	№ замера
	Величина продольной ровности по точкам измерения
	 
Число просветов больше 6 мм
	Число просветов меньше 6 мм
	Максимальный просвет
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	ИТОГО
	
	
	


Вывод о необходимости ремонта:


По таблице 5.2 ГОСТ Р 50597-2017 
1.определить для данной категории дороги как регламентируется число просветов под рейкой и сколько у нас (вычислить в % от 100%)
2.максимальный просвет под рейкой сколько должен быть и сколько у нас
3. сделать заключение соответствует ли продольная ровность нормативным значениям. 
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