Гр. СТ(са)з-17

ПРОЕКТИРОВАНИЕ   АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ 
(преподаватель доц. Емельянович В.В.)
Выполнить тесты 
Тест №1 
 (Выбрать один из трех ответов) 
 
1.Что положено в основу классификации дорог? 
        А) часовая интенсивность движения автомобилей; 
        Б) суточная интенсивность движения автомобилей; 
        В) годовая интенсивность движения автомобилей.  
2. Ширина полосы движения дорог III категории? 
        А) 3,5м; 
        Б) 3,0м; 
        В) 3,75м. 
3. Линия сопряжения поверхности откоса и обочины называется…? 
            А) берма; 
            Б) кромка; 
            В) бровка земляного полотна. 
4.Что характеризует коэффициент заложения? 
          А) высоту откоса; 
          Б) крутизну откоса; 
          В) размер проекции откоса. 
5.Метод проектирования плана трассы? 
          А) метод Антонова; 
          Б) метод полигонального трассирования; 
          В) метод косоугольного трассирования. 
 6.Что такое рабочая отметка для насыпи? 
         А) возвышение бровки над уровнем земли; 
         Б) высота кромки проезжей части над уровнем земли; 
         В) разность между отметкой земли и проектной отметкой по оси дороги. 
  7. Расчетная скорость для дорог II категории? 
          А) 150 км/час; 
          Б) 100 км/час; 
          В) 120км/час. 
   8.Что такое кавальер? 
            А) отвал грунта геометрической формы; 
            Б) неглубокая выработка; 
            В) водоотводная канава. 
    9. Какие факторы влияют на поперечный уклон проезжей части? 
           А) категория дороги; 
           Б) дорожно-климатическая зона; 
           В) количество полос движения. 
   10. От чего зависит тип укрепления кюветов? 
            А) глубина кювета; 
            Б) продольный уклон дна кювета; 
            В) вид грунта. 
                                                   Тест №2 
1. Какая кривая чаще всего используется в качестве переходной? 
        А) парабола; 
        Б) клотоида; 
        В) лемниската. 
2. Минимальная ширина разделительной полосы? 
          А) 6,0м; 
          Б) 3,0м; 
          В) 2,0м. 
 3. Ширина дополнительной полосы движения? 
           А) 3,5м; 
           Б) 3,0м; 
           В) 3,75м. 
4. Что принимается за начало координат вертикальных кривых? 
          А) начало кривой; 
          Б) конец кривой;  
          В) вершина кривой. 
5.Банкет- вал треугольной формы, предназначен? 
          А) для укрепления внешнего откоса выемки; 
          Б) для перехвата воды, стекающей по косогору; 
          В) для удержания воды в случае переполнения нагорной канавы. 
6.В каких случаях в переломы проектной линии продольного профиля следует вписывать вертикальные  кривые для дорог III категории? 
          А) если алгебраическая разность уклонов ≥ 10‰; 
          Б)  ≥ 5‰;; 
          В) ≥ 20‰. 
7.Из каких условий определяется минимальный радиус кривой в плане? 
          А) удобство и безопасность движения автомобиля по кривой с расчетной скоростью; 
          Б) видимость поверхности дороги; 
          В) видимость встречного автомобиля. 
8.Функции отгона виража? 
         А) участок с односкатным профилем; 
         Б) длина кривой ; 
         В) участок, на котором происходит переход от двускатного профиля к односкатному и наоборот. 
  9.Поперечное сечение нагорной канавы? 
           А) треугольное; 
           Б) трапецеидальное с шириной по дну 0,6м; 
           В) прямоугольное. 
 10.  Какой способ нанесения проектной линии продольного профиля выбирается при пересеченном рельефе местности? 
           А) обертывающая проектировка; 
           Б) по секущей; 
           В) полигональный метод. 
 
Тест №3 
 
1.Минимальный радиус выпуклой  вертикальной кривой принимается исходя из условия? 
            А) обеспечение видимости в продольном профиле дороги; 
            Б) обеспечение плавности и удобства движения автомобиля; 
            В) обеспечение минимального объема земляных работ. 
2.Как зависит коэффициент продольного сцепления от скорости движения? 
            А) увеличивается; 
            Б) уменьшается; 
            В) остается постоянным. 
3.Что больше объем насыпи или выемки  при равных рабочих отметках?              
            А) объем насыпи; 
            Б) объемы равны; 
            В) объем выемки. 
4.Ширина укрепленной краевой полосы для дорог II категории? 
          А) 0,5м; 
          Б) 0,75м; 
          В) 1,0м. 
            В) бровка земляного полотна. 
5. Ширина земляного полотна - это? 
          А) расстояние между кромками проезжей части; 
          Б) ширина основания земляного полотна; 
          В) расстояние между бровками земляного полотна. 
6. Какова минимальная глубина кювета? 
          А) 0,3м; 
          Б) 0,6м; 
          В) 0,4м. 
7.Что такое румб?                                                                                           
           А) угол между направлением на север и направлением трассы по часовой стрелке; 
           Б) угол между направлением на юг и направлением трассы; 
           В) острый угол между направлением на север или юг и направлением трассы . 
8.От чего зависит уширение проезжей части на кривых? 
          А) от категории дороги; 
          Б) от радиуса кривой; 
          В) от ширины проезжей части. 
9.Основной фактор, определяющий значение коэффициента сопротивления качению? 
          А) вид покрытия; 
          Б) продольный уклон дороги; 
          В) вес автомобиля. 
10.Какое сопротивление движению автомобиля не зависит от дорожных условий? 
          А) сопротивление движению на подъем; 
          Б) сопротивление качению; 
          В) аэродинамическое сопротивление.   
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