13.1.21
Лабораторная работа №2
Тема «Основные физико-механические свойства арматуры»
Письменно (от руки) ответить на вопросы задания 1 и тесты 1 и 2, обязательно указывать задание и номер теста, номер вопроса, ответы разместить  в личном кабинете.  

Задание 2
Поясните следующие обозначения:
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Тест № 3
Выбрать правильный ответ:
1. Что понимают под термином «арматура конструктивная»?
а) это арматура, устанавливаемая без расчета из конструктивных соображений;
б) это арматура, устанавливаемая по расчету;
в) это любая арматура,  применяемая для армирования конструкций.
2. Что понимаю под термином «Арматура рабочая»?
а) это арматура, устанавливаемая без расчета из конструктивных соображений;
б) это арматура, устанавливаемая по расчету;
в) это любая арматура,  применяемая для армирования конструкций.
3. Что понимают под термином «арматура предварительно напряженная»?
а) это арматура, получающая начальные (предварительные) напряжения в процессе изготовления конструкций до приложения внешних нагрузок в стадии эксплуатации;
б) это арматура, получающая при ее изготовлении начальные напряжения, которые используются в стадии эксплуатации;
в) это любая арматура, используемая для армирования железобетонных конструкций.
4. Какие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами, следует применять для железобетонных конструкций?
а) горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6 - 50 мм; термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6 - 50 мм; холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3 - 16 мм; арматурные канаты диаметром 6 - 18 мм;
б) листовую и профильную сталь по соответствующим нормам и стандартам;
в) стальные канаты (спиральные, двойные свивки, закрытые), арматурную сталь класс А800 с диаметром профиля 10-32 мм, термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-40мм. 
5. К какому классу по прочности на растяжение относится горячекатаная термомеханически упрочненная арматура?
а) к классу А;
б) к классу В
в) к классу К.
6. Кроме требований по прочности на растяжение какие еще требования предъявляются к арматуре?
а) по свариваемости, пластичности, хладостойкости, коррозионной стойкости, характеристике сцепления с бетоном и др.;
б) по щелочестойкости и адгезии к бетону;
в) не регламентируется.
7. Классы арматуры по прочности на растяжение отвечают гарантированному значению….., с обеспеченностью не менее 0,95, определяемому по соответствующим стандартам. Вставьте пропущенное слово или слова.
а) предела текучести, физического или условного;
б) предел прочности;
в) физический предел текучести.
8. Что понимают под термином «защитный слой бетона»?
а) это толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня;
б) это расстояние от грани элемента до середины арматурного стержня;
в) это расстояние от грани элемента до грани любого стержня.
9. Что понимают под термином «конструкции железобетонные»?
а) это конструкции, выполненные из бетона с рабочей и конструктивной арматурой (армированные бетонные конструкции): расчетные усилия от всех воздействий в железобетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном и рабочей арматурой;
б) это конструкции, выполненные из бетона, расположенного в сжатой зоне и стальных профильных элементов – в растянутой зоне, работающих совместно;
в) это конструкции, выполненные из бетона с арматурой, устанавливаемой по конструктивным соображениям и не учитываемой в расчете; расчетные усилия от всех воздействий в бетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном.
10. Какой толщины должен быть защитный слой бетона для арматуры в железобетонных конструкциях?
а) не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм;
б) равным диаметру арматуры;
в) не более 10 мм.
11. Для железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры в качестве устанавливаемой по расчету арматуры следует преимущественно применять ……в сварных сетках и каркасах. (Вставьте пропущенное слово или слова).
а) арматуру периодического профиля классов А400, А500 и А600, а также арматуру классов В500 и Вр500;
б) более высоких классов;
в) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000.
12. Для поперечного и косвенного армирования следует преимущественно применять….(Вставьте пропущенное слово или слова).
а) гладкую арматуру класса А240, а также арматуру периодического профиля классов А400, А500, В500 и Вр500;
б) арматуру периодического профиля классов А400, А500 и А600, а также арматуру классов В500 и Вр500;
в) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000.
13. Для предварительно напряженных железобетонных конструкций следует предусматривать в качестве напрягаемой арматуры….(закончите предложение).
а) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000; холоднодеформированную периодического профиля классов от 1200 до 1600; канатную 7-проволочную (К7) классов 1400, К1500, К1600, К1700;
б) гладкую арматуру класса А240, а также арматуру периодического профиля классов А400, А500, В500 и Вр500;
в) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000.
14. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций следует применять….(закончите предложение).
а) горячекатаную арматурную сталь класса А240 марок Ст3сп и Ст3пс;
б) б) гладкую арматуру класса А240, а также арматуру периодического профиля классов А400, А500, В500 и Вр500;
в) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000.
15. Что является  основной прочностной характеристикой арматуры при растяжении (сжатии)?
а) нормативное значение сопротивления растяжению Rs,n, принимаемое в зависимости от класса арматуры;
б) относительных деформаций удлинения арматуры εs0 при достижении напряжениями расчетного сопротивления Rs;
в) нормативные значения модуля упругости арматуры Еs.
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