11.1.21.
Лабораторная работа №1
Тема «Основные физико-механические свойства бетона
Письменно (от руки) ответить на вопросы задания 1 и тесты 1 и 2, обязательно указывать задание и номер теста, номер вопроса, ответы разместить  в личном кабинете.  

Задание1
Поясните следующие обозначения:
Rb.ser
Rbt
Rbt.ser
Rbp
Eb
bf, bf'
hf, hf'
х- 
Rb,loc –
в –
ξ –
σbp –
Ared
Теста № 1
1. Виды бетонов для железобетонных конструкций?
2. Что представляет собой структура бетона и как она влияет на напряженное состояние бетонного образца? 
3. Сравните между собой кубиковую, призменную прочность на сжатие  и прочность при растяжении. 
4. С какой целью вводятся основные показатели качества бетона?
6. Марка бетона по морозостойкости (как определяется, как обозначается, когда указывается в проекте)? 
7. Марка бетона по водонепроницаемости (как определяется, как обозначается, когда указывается в проекте)?
8. Марка бетона по средней плотности (как определяется, как обозначается, когда указывается в проекте)?
9. Класс бетона по прочности на сжатие (как определяется, как обозначается, когда указывается в проекте)? 
10. Класс бетона по прочности на растяжение (как определяется, как обозначается, когда указывается в проекте)? 
11. Нарисуйте полную диаграмму напряжения-деформации бетона.
12. Деформации бетона при длительном действии нагрузки. 
13. Температурно-влажностные деформации бетона.
14. Ползучесть бетона. 
15.Что означает обозначение В45?
16.     Что означает обозначение D1000?
17. Что означает обозначение Bt1.6?
18. Что означает обозначение W2?
19. Что означает обозначение  F100?

Теста № 2
Выбрать правильный ответ:
1. В каких случаях назначается класс бетона по прочности на сжатие В?
а) во всех случаях;
б) в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и ее контролируют на производстве;
в) в случае, если конструкция подвергается действию попеременного замораживания и оттаивания.
2. В каких случаях назначается класс бетона по прочности на осевое растяжение Вt?
а) во всех случаях;
б) в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и ее контролируют на производстве;
в) в случае, если конструкция подвергается действию попеременного замораживания и оттаивания.
3. В каких случаях назначается марка бетона по водонепроницаемости W?
а) во всех случаях;
б) в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и ее контролируют на производстве;
в) в случае, если к конструкции предъявляют требования по ограничению водопроницаемости.
4. В каких случаях назначается марка бетона по морозостойкости F?
а) во всех случаях;
б) в случаях, когда эта характеристика имеет главенствующее значение и ее контролируют на производстве;
в) в случае, если конструкция подвергается действию попеременного замораживания и оттаивания.
5. Какие показатели качества бетона являются основными нормируемыми и контролируемыми?
а) класс по прочности на сжатие B, класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt, марка по морозостойкости F, марка по водонепроницаемости W, марка по средней плотности D;
б) марка по самонапряжению, класс бетона по прочности на сжатие В, жаростойкость, морозостойкость;
в) огнестойкость, жаростойкость, морозостойкость; стойкость в химически агрессивной водной и газовой среде.
6. Какой при проектировании назначают проектный возраст бетона?
а) исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками с учетом способа возведения и условий твердения бетона;
б) 28 суток;
в) 15 суток.
7. Назовите основные прочностные характеристики бетона?
а) сопротивление бетона осевому сжатию, сопротивление бетона осевому растяжению;
б) предельная деформация бетона при осевом сжатии и растяжении, начальный модуль упругости бетона, относительная деформация бетона;
в) модуль сдвига бетона G, коэффициент температурной деформации бетона, относительная деформация ползучести бетона, относительная деформация усадки бетона.
8. Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже …..(продолжите).
а) В15;
б) В10;
в) В20.
9. Для предварительно напряженных железобетонных конструкций класс бетона по прочности на сжатие следует принимать в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, но не ниже …(продолжите).
а) В20;
б) В15;
в) В10.
10. Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже …(продолжите).
а)  F75;
б) F100.
в) F50. 
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