13.1.21
Практическое занятие 1
Тема «Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям. Сжатые элементы»
Письменно (от руки) ответить на вопросы, обязательно указывать номер вопроса, ответы разместить  в личном кабинете.  
Вопросы
1. Случаи разрушения изгибаемых элементов по наклонным сечениям.
2.  Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями.
3. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил.
4. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов.
5. Зачем строится эпюра материалов?
6. Из каких условий принимают в сварных каркасах диаметр поперечной арматуры?
а) принимают не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры;
б) принимают равным диаметру продольной арматуры;
в) принимают не менее половины диаметра продольной арматуры.
7. С каким шагом устанавливают поперечную арматуру в сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном?
а) поперечную арматуру можно не устанавливать;
б) не более 400 мм;
в) не более 200 мм.
8.  С каким шагом устанавливают поперечную арматуру в балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном?
9. а)  следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75ho и не более 500 мм;
б) поперечную арматуру можно не устанавливать;
     в) не более 400 мм.
10.  C каким шагом в железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом 
а) не более 0,5ho и не более 300 мм;
б) поперечную арматуру можно не устанавливать;
     в) не более 400 мм.
«Сжатые элементы»
11.  Перечислить конструктивные особенности сжатых элементов.
12.  Показать расчетную схему от руки при  расчете  внецентренно сжатых элементов. Случай больших эксцентриситетов.
13.   Показать расчетную схему от руки при  расчете  внецентренно сжатых элементов. Случай малых эксцентриситетов.
14.  Как учитывается  гибкость  элемента при расчете сжатых конструкций.
15. Перечислить конструктивные особенности растянутых элементов.
16.   Показать расчетную схему от руки при  расчете   центрально растянутых элементов.
17. Показать расчетную схему от руки при  расчете  внецентренно растянутых элементов. Случай больших эксцентриситетов.
18. Показать расчетную схему от руки при  расчете  внецентренно растянутых элементов. Случай малых эксцентриситетов
19.  Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры в целях предотвращения выпучивания продольной арматуры следует устанавливать поперечную арматуру с шагом 
а) не более 15d и не более 500 мм (d- диаметр сжатой продольной арматуры);
б) не более 20d;
в) не более 20d и 300 мм.
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