Практические работы
[bookmark: _GoBack]К решению практических работ следует приступать только после изучения соответствующего раздела курса. Решать задания, строго придерживаясь своего варианта. Номера вариантов заданий в практических работах определяются по таблице вариантов в зависимости от последней цифры номера зачетной книжки студента.
При выполнении задания соблюдать следующие условия: 
- выписывать условия задачи и исходные данные;
- решение задач сопровождать кратким пояснительным текстом, в котором указывать, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу, и откуда они берутся;
- вычисления производить в единицах системы СИ;
- после решения задачи нужно дать краткий анализ полученных результатов и сделать выводы.
Практические работы оформляются согласно МИ -01-02-2018 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации.

Раздел «Тепловые свойства горных пород и расчет термодинамических
параметров их состояния»

Задание № 1: Построить графики зависимостей удельной теплоемкости, тепло- и температуропроводности горной породы заданного состава (табл. 1) от температуры Т при ее изменении от 293 К (20 °С) до 773 К (500 °С). Теплофизические свойства породообразующих минералов при температуре 293 К (20 °С) приведены в табл. 2.

Таблица 1
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Минеральный состав куска, % (по объему):
- гранит
- известняк
- песчаник
	

35
65
-
	

40
60
-
	

30
70
-
	

75
25
-
	

-
35
65
	

-
60
40
	

-
70
30
	

-
20
80
	

20
80
-
	

40
60
-



Таблица 2
	Наименование
показателя
	Величина

	
	Гранит
	Известняк
	Песчаник

	Плотность i, кг/м3
	2722
	2478
	2630

	Удельная теплоемкость ci, Дж/(кгК)
	916,9
	887/6
	963,0

	Удельная теплопроводность i, Вт/(мК)
	1,637
	0,724
	1,482

	Константы, входящие в формулы зависимостей величин ci и i от Т:
- A
- n, Дж/(кгК°С)
- b, 1/°С
	

0,20
1,40
0,00027
	

0,38
2,40
0,00035
	

0,70
2,33
0,00025



Рекомендации к расчету
Удельная теплоемкость ci, (Дж/(кг·К)) минералов при температуре породы от 20 °С до 500 °С определяется по выражению

где ci20 – удельная теплоемкость минерала при Т = 20 °С, Дж/(кг·К);
п – константа, зависящая от типа породы, Дж/(кг·К·°С);
TC – температура породы в °C;
i =1, 2, 3 – п орядковый номер минерала.
Удельная теплопроводность i, (Вт/(м·К)) породообразующих минералов в диапазонах температур ТC от 20 °С до 200 °С (200i) и от 200 °С до 500 °С (500i) определяется по выражениям


где 20i – удельная теплопроводность i-го минерала при T = 20 °С, Вт/(м·К);
K1 – коэффициент, учитывающий слоистость пород (принять равным 1);
b – константа, зависящая от типа породы, 1/°С.
Удельную теплоемкость c (Дж/(кг·К)) и удельную теплопроводность  (Вт/(м·К)) горной породы определить, учитывая, что они обладают свойством аддитивности. Например:

где mi – относительное массовое содержание i-го минерала в породе.
Удельное тепловое сопротивление  ((м·К)/Вт) горной породы определяется по выражению

Удельная температуропроводность породы  (м2/с) при заданных значениях температуры определяется по выражению

где  – плотность горной породы, кг/м3.
Величину  определить, как и величины  и c, используя ее свойство аддитивности.
По полученным значениям , c, , , при TC равной 20, 200 и 500 °С, построить графики их зависимости от температуры. Сделать вывод по полученным данным.

Задание № 2: Определить удельное тепловое сопротивление гп ((мК)/Вт) и удельную теплопроводность гп (Вт/(мК)) горной породы ранее заданного состава (таблица 1) при Т = 20 °С с учетом ее пористости П и водонасыщенности порового пространства Кв (табл. 3).

Таблица 3
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	П, отн.ед.
	0,04
	0,09
	0,06
	0,07
	0,08
	0,01
	0,10
	0,03
	0,12
	0,05

	Кв, отн.ед.
	0,50
	0,55
	0,60
	0,45
	0,70
	0,35
	0,80
	0,25
	0,40
	0,15



Рекомендации к расчету
Величины гп и гп = l/гп определить, считая породу двухфазной изотропной и однородной, по выражению

где  и з = 1/з – удельное тепловое сопротивление горной породы без учета ее пористости и водонасыщенности заполнителя порового пространства (смеси воздуха и воды), (мК)/Вт.
Величина з определяется по выражению

где вод, в – удельная теплопроводность воды (вод = 0,599 Вт/(мК)) и воздуха (в = 0,0257 Вт/(мК)) при T = 20 °С.
Значение удельного теплового сопротивления  горной породы при TC = 20 °С определено ранее (задание № 1).

Задание № 3: Определить энтальпию I (Дж) и энтропию S (Дж/К) куска горной породы заданного состава и объема V (м3) при температуре Т (табл. 4). Изменение изобарной удельной теплоемкости СР (Дж/(кгК)) от стандартной температуры Т = 298 К (25 °С) до заданной температуры происходит по закону

где x, y, z – постоянные коэффициенты;
 – молекулярная масса минерала, кг/моль.
Значения теплофизических констант породообразующих минералов приведены в табл. 5.

Таблица 4
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Минеральный состав куска, % (по объему):
- магнетит Fe3O4
- гематит Fe2O3
- кварц SiO2
	

35
30
35
	

40
25
35
	

40
20
40
	

35
25
40
	

30
25
45
	

35
25
40
	

35
20
45
	

30
20
50
	

32
18
50
	

36
22
42

	Объем куска V, м3
	1,2
	1,9
	1,3
	1,8
	1,4
	1,1
	1,5
	1,0
	1,6
	1,2

	Температура Т, К
	404
	422
	402
	420
	404
	418
	406
	416
	408
	414



Таблица 5
	Наименование
показателя
	Величина

	
	Магнетит
	Гематит
	Кварц

	Плотность i, кг/м3
	5200
	5274
	2648

	Молекулярная масса i, кг/моль
	0,23155
	0,15970
	0,06009

	Стандартная удельная :
- энтальпия i298, Дж/кг
- энтропия s298, Дж/(кгК)
	
106199
651,512
	
97504
547,692
	
115458
688,427

	Значения констант:
- x
- y
- z10-5
	
39,22
0,01886
-10,01
	
23,49
0,01860
-3,55
	
11,22
0,00820
-2,7



Рекомендации к расчету
Энтальпия I (Дж) куска горной породы объема V при температуре Т определяется по выражению

где I298 и IT – энтальпия куска горной породы при стандартной температуре Т = 298 К (25 °С) и заданной температуре Т, Дж;
i298 и iT – удельная энтальпия горной породы заданного состава при стандартной температуре Т = 298 К (25 °С) и заданной температуре Т, Дж/кг;
 – плотность куска горной породы, кг/м3.
Величины i298 и iT определяются с учетом их свойства аддитивности.
Величины iTi для каждого минерала определяются путем численного интегрирования следующего выражения

где СP(Т) – заданная функция изменения изобарной удельной теплоемкости СP от стандартной температуры 298 К до заданной температуры Т.
Энтропия S (Дж/К) куска горной породы объема V при температуре Т определяется по выражению

где S298 и ST – энтропия куска горной породы объема V при стандартной температуре Т = 298 К и заданной температуре Т, Дж/К;
s298 и sT – удельная энтропия горной породы заданного состава при стандартной температуре Т = 298 К (25 °С) и заданной температуре Т, Дж/кг.
Величины s298 и sT определяются также с учетом их свойства аддитивности.
Величины sTi для каждого минерала определяются путем численного интегрирования следующего выражения


Задание № 4: Определить работу разрушения и изменение внутренней энергии негабаритного куска горной породы объема V (табл. 6) с начальной температурой Т1 = 293 К при его термическом дроблении путем разогрева по поверхности пробуренного в нем шпура.
Считать, что при заданном способе дробления другие виды работ, кроме работы расширения куска породы, отсутствуют; удельная объемная теплоемкость CV и коэффициент теплового расширения  в данном диапазоне температур постоянны; разрушение куска негабарита происходит в тот момент, когда давление расширения породы, направленное перпендикулярно радиуса шпура, достигнет при нагреве величины р.

Таблица 6
	Наименование показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Объем куска V, м3
	0,8
	1,6
	1,2
	1,8
	1,9
	2,0
	1,9
	1,0
	1,6
	1,4

	Среднее значение объемной теплоемкости СV, Дж/(м3К)
	1600
	1620
	1640
	1660
	1680
	1580
	1610
	1630
	1650
	1670

	Среднее значение коэффициента теплового расширения горной породы
 105, 1/К
	2,0
	2,1
	2,2
	2,1
	2,0
	2,1
	2,2
	2,0
	1,9
	1,8

	Температура негабарита при его разрушении Т2, К
	313
	311
	309
	307
	305
	303
	301
	306
	312
	310

	Предел прочности породы на растяжение р 10-5, Па
	150
	155
	160
	165
	170
	165
	160
	155
	150
	145



Рекомендации к расчету
Согласно первому закону термодинамики:

где Q1-2 – количество тепла, затраченного на разрушение негабарита, Дж;
U1-2 – изменение внутренней энергии негабарита, Дж;
А1-2 – работа разрушения (расширения) куска негабарита, Дж.
С учетом принятых допущений:



Раздел «Расчет процессов тепло- и массообмена в горных выработках»

Задание № 5: Определить коэффициент теплоотдачи горной выработки конвекцией  (Вт/(м2К)) при исходных данных, приведенных в табл. 7, для следующих вариантов:
A) выработка сухая, стенки гладкие, крепь круглая деревянная (диаметр стоек крепи d, расстояние между осями стоек по длине выработки l);
Б) выработка влажная, стенки гладкие, без крепи;
B) выработка сухая, крепь – набрызгбетон (толщина крепи , удельная теплопроводность набрызгбетона ).
Плотность воздуха  = 1,29 кг/м3, его температура Тв = 20 °С.

Таблица 7
	Наименование
показателя
	№варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Площадь поперечного сечения выработки S, м2
	4,5
	5,6
	8.6
	6,8
	7,2
	7,6
	6,0
	8,2
	5,2
	9,6

	Средний периметр сечения выработки в свету
П, м
	8,5
	10,0
	12,0
	10,8
	11,2
	11,5
	10,4
	11,8
	9,6
	12,5

	Расход воздуха Q, м3/с
	11,2
	15,5
	22,8
	18,4
	19,3
	20,9
	18,0
	20,6
	12,7
	24,3

	d, м
	0,20
	0,25
	0,20
	0,20
	0,25

	l, м
	1,6
	1,5
	2,0
	1,4
	1,2
	1,5
	1,3
	2,2
	1,5
	2,0

	, м
	0,05
	0,20
	0,10
	0,15
	0,10

	, Вт/(мК)
	1,6
	2,5
	1,3
	2,2
	1,2
	1,8
	1,4
	2,0
	2,2
	2,6

	Барометрическое давление В, Па
	96000
	99000
	102000
	98000
	100000



Рекомендации к расчету
Для сухих выработок типа А расчетное значение коэффициента теплоотдачи конвекцией а рассчитывается по выражению

где  - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости стенок выработки на параметры теплообмена (для выработок без крепи  = 1, для выработок с крепью определяется по табл. 8, где  – эквивалентный диаметр горной выработки, м);
 – массовый расход воздуха, кг/с.
Таблица 8
	d/Dэкв
	Коэффициент  при значении l / d

	
	3,5
	7
	14

	0,06
	2,15
	2,00
	1,85

	0,09
	2,50
	2,30
	2,15

	0,12
	2,80
	2,60
	2,40



Для влажных выработок типа Б определяется приведенный коэффициент теплоотдачи пр с учетом теплового коэффициента массоотдачи  (Вт/(м2Па)). Для ориентировочных расчетов:

где – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К).
Коэффициент массоотдачи  рассчитывается по формуле

где В – барометрическое давление воздуха, Па;
r – удельная теплота испарения влаги, Дж/кг (при Тв = 20 °С r = 2,445106 Дж/кг).
Для выработок, закрепленных всплошную бетоном (типа В), кирпичом или деревом, определяется коэффициент теплоотдачи ´, учитывающий процессы теплообмена на границах «горная порода - крепь» и «крепь - шахтный воздух», по выражению

где – коэффициент теплоотдачи при  = 1, Вт/(м2К).

Задание № 6: Определить основные термодинамические параметры состояния шахтного воздуха и параметры влагообмена по условиям предыдущей контрольной работы (вариант Б – выработка влажная). Относительная влажность воздуха  = 0,96.

Рекомендации к расчету
Влагосодержание d (кг/кг) шахтного воздуха:

где Рнп – парциальное давление водяных паров, насыщающих воздух при данной температуре, Па (Рнп = 17,53 мм рт. ст. = 2337 Па при Tв = 20°С).
Теплоемкость шахтного воздуха:

где Сс – теплоемкость сухого воздуха, Сс = 1005 Дж/(кгК);
Сп – теплоемкость водяных паров, Сп = 1926 Дж/(кгК).
Теплосодержание (удельная энтальпия) I (Дж/кг) воздуха:

Коэффициент массоотдачи в единицах массы о (кг/(м2сПа))

Коэффициент массотеплопередачи  (отн. ед.):

где m - коэффициент, зависящий от Тв (m = 0,88 мм рт. ст./°С = 117 Па/К при Тв = 20 °С).
Тепловой коэффициент влагообмена А:

где n – коэффициент удельного влагоприращения, определяеммый по выражению

где Во = 760 мм рт. ст. = 101300 Па.

Задание № 7: Определить значение коэффициента нестационарного теплообмена k (Вт/(м2К)) и температуру стенки выработки с при расчетном времени охлаждения горных пород 1 и 2. Исходные данные приведены в табл. 9.
Таблица 9
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Расчетное время охлаждения горных пород:
- 1, ч
- 2, лет
	

1
5
	

5
4
	

10
3
	

5
6
	

1
7
	

10
8
	

1
5
	

5
4
	

5
9
	

10
2

	Коэффициент теплоотдачи , Вт/(м2К)
	18,5
	20,0
	22,0
	17,8
	21,2
	15,5
	20,4
	18,8
	19,6
	16,5

	Площадь поперечного сечения выработки S, м2
	8,2
	6,5
	11,8
	9,4
	9,3
	7,9
	8,0
	6,6
	5,7
	10,3

	Коэффициент теплопроводности пород
, Вт/(мК)
	2,4
	1,6
	2,2
	1,8
	2,0

	Коэффициент температуропроводности пород а106 м2/с
	1,8
	1,2
	3,0
	2,4
	3,8

	Температура пород в массиве tn, °С
	27
	23
	21
	19
	25
	28
	20
	22
	24
	26

	Температура воздуха 
tв, °С
	12
	14
	16
	15
	13
	14
	16
	17
	18
	18



Рекомендации к расчету
Необходимо определить коэффициент теплообмена и температуру стенки выработки в с по трем различным методикам.
1. По «Единой методике прогнозирования температурных условий в шахтах» коэффициент теплообмена k равен:

где – критерий Био;
, где b – коэффициент, равный 0,375 для выработок, проветриваемых до одного года, или 0,5 для выработок, проветриваемых от одного до 10 лет;
f(z) - значение функции, определяемое по табл. 10 для величины , где  – критерий Фурье, для каждого заданного значения ;
 – эквивалентный радиус выработки, м.

Таблица 10
	z
	f(z)
	z
	f(z)
	z
	f(z)
	z
	f(z)

	0
	0
	1,2
	0,6214
	5,5
	0,8974
	14
	0,9597

	0,1
	0,1036
	1,4
	0,6614
	6,0
	0,9060
	16
	0,9647

	0.2
	0,1910
	1,6
	0,6975
	6,5
	0,9139
	18
	0,9686

	0,3
	0,2654
	1,8
	0,7217
	7,0
	0,9194
	20
	0,9718

	0,4
	0,3202
	2,0
	0,7434
	7,5
	0,9248
	30
	0,9812

	0,5
	0,3843
	2,5
	0,7928
	8,0
	0,9295
	40
	0,9859

	0,6
	0,4323
	3,0
	0,8207
	8,5
	0,9336
	50
	0,9887

	0,7
	0,4741
	3,5
	0,8454
	9,0
	0,9373
	70
	0,9919

	0,8
	0,5109
	4,0
	0,8634
	9,5
	0,9406
	100
	0,9944

	0,9
	0,5435
	4,5
	0,8777
	10,0
	0,9436
	150
	0,9962

	1,0
	0,5724
	5,0
	0,8872
	12,0
	0,9450
	200
	0,9971



Температура стенки выработки с (°С) при  = 1 и  = 2:

2. По А.Н. Щербаню и др.:
- для выработок, проветриваемых до одного года (до 31,5106 с)

- для выработок, проветриваемых от одного до 10 лет (3,15108 с)

Температура стенки выработки с (°С):

3. Сравнить полученные данные между собой и с полученными на основе критериальных графических зависимостей Ки = f1 (Fo, Bi) и с = f2 (Fo, Bi), где Ки = k Rо /  – критерий Кирпичева (безразмерный коэффициент нестационарного теплообмена), ´с = (с – tв) / (tп – tв) – безразмерная температура стенки выработки.

Задание № 8: Определить значение коэффициента гармонического теплообмена kгт (Вт/(м2К)) для заданного месяца года (1 - январь, 2 - февраль и т.д.) и исходных данных, приведенных в табл. 11. Максимальное отклонение сезонной температуры от среднегодовой г = 42 °С.

Таблица 11
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Месяц года
	2
	12
	5
	10
	11
	8
	7
	1
	6
	3

	Среднегодовая температура воздуха tcp, °С
	-2
	-4
	+5
	-6
	+2
	-5
	+4
	-3
	+6
	-1

	Температура горной породы в массиве п, °С
	16
	27
	18
	21
	20
	17
	24
	15
	28
	30

	Коэффициент теплопроводности горной породы , Вт/(мК)
	3,2
	4,5
	3,3
	4,4
	3,2
	4,3
	3,1
	4,2
	3,0
	3,8

	Коэффициент температуропроводности горной породы а10-6, м2/с
	0,83
	0,98
	1,02
	1,06
	1,08
	1,10
	1,12
	0,80
	0,85
	0,92

	Коэффициент теплоотдачи горной выработки 
0, Вт/(м2К)
	12,4
	8,4
	14,6
	7,5
	10,7
	6,9
	10,3
	13,4
	12,0
	9,8



Рекомендации к расчету:
Величина kгт определяется по выражению

где  – коэффициент, учитывающий уменьшение температурной волны на поверхности стенки выработки;
z – количество часов в году (z = 8760 ч).
Значения функций  и  для z = 8760 ч приведены в табл. 12 и 13.

Таблица 12
	о, Вт/(м2К)
	 Вт/(м2К), при  Дж/(м2с0,5К)

	
	700
	1400
	2100
	2800
	3500
	4200

	2,326
	0,477
	0,826
	1,047
	1,256
	1,489
	1,500

	4,652
	0,500
	0,965
	1,314
	1,663
	1,930
	2,163

	6,978
	0,512-
	1,012
	1,396
	1,849
	2,186
	2,489

	11,630
	0,535
	1,058
	1,477
	2,000
	2,419
	2,811

	18,608
	0,547
	1,105
	1,535
	2,093
	2,570
	3,012

	34,890
	0,547
	1,105
	1,570
	2,163
	2,675
	3,059



Таблица 13
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	1,0
	0,87
	0,5
	0
	0,5
	0,87
	-1,0
	0,87
	-0,5
	0
	0,5
	0,8



Задание № 9: Определить амплитуду колебаний годовой температуры воздуха L (°С) в воздухоподающем стволе глубиной L и диаметром D (м) в свету и исходных данных, приведенных в табл. 14.
Приращение температуры движущегося по стволу воздуха от сжатия и влагообмена  = 0,0048 °С/м; плотность воздуха  = 1,2 кг/м3.

Таблица 14
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	L, м
	400
	600
	800
	960
	980
	500
	700
	450
	900
	650

	D, м
	5,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	6,2
	7,2
	8,2

	Количество подаваемого воздуха Q, м3/с
	60
	90
	100
	125
	140
	150
	180
	80
	110
	140

	Амплитуда колебаний температуры воздуха на поверхности 0, °С
	42
	46
	38
	37
	48
	52
	60
	44
	55
	66

	Удельная теплопроводность стенки ствола
, Вт/(мК)
	1,44
	4,12
	2,08
	3,76
	1,85
	2,43
	3,90
	4,34
	3,56
	3,38

	Коэффициент температуропроводности стенки ствола 10-6 м2/с
	0,85
	1,02
	0,95
	0,88
	1,46
	0,78
	0,90
	0,92
	1,25
	1,36



Рекомендации к расчету
Величина L определяется по выражениям:



где о – коэффициент теплоотдачи стенки ствола, Вт/(м2К);
k – коэффициент затухания амплитуды колебания годовой температуры воздуха в стволе;
– периметр поперечного сечения ствола, м;
G - массовый расход воздуха, кг/с;
СP - изобарная теплоемкость воздуха (СP = 1005 Дж/кг).
Величина  определяется по табл. 12.

Раздел «Тепловые расчеты процессов горного производства»

Задание № 10: Определить толщину однослойной изоляции из (м) из пенополиуретана, не допускающую протаивания стенок выработки более чем на Rд = 2 м за срок ее эксплуатации  = 105 ч (~ 10 лет) при отсутствии конвективного теплообмена при граничных условиях первого рода и исходных данных, приведенных в табл. 15. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана из = 0,035 Вт/(мК), начальная температура горных пород Т0 = -2 °С; температура плавления льда Tпл, = 0 °С; удельная теплота плавления льда Lпл = 0,32106 Дж/кг. Определить допускаемую глубину протаивания стенок выработки, при которой условие протаивания на глубину не больше допускаемой Rд (м) будет выполняться без изоляции.

Таблица 10
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Плотность породы , кг/м3
	2200
	2500
	2150
	2450
	2230
	2400
	2250
	2350
	2100
	2300

	Влажность породы
W, отн.ед.
	0,05
	0,04
	0,03
	0,06
	0,05
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,04

	Удельная теплопроводность талой породы
п, Вт/(мК)
	1,28
	1,36
	1,44
	1,60
	1,18
	1,40
	1,53
	1,32
	1,56
	1,30

	Коэффициент температуропроводности мерзлой породы  106, м2/с
	0,695
	0,766
	0,630
	0,565
	0,745
	0,662
	0,724
	0,587
	0,612
	0,684

	Температура воздуха в выработке Тв, °С
	+2
	+3
	+2
	+3
	+4
	+3
	+2
	+4
	+3
	+2



Рекомендации к расчету
Расчет выполнить в соответствии с методикой приближенного расчета толщины изоляции:



где  – коэффициент, определяемый по табл. 16.

Таблица 16
	
	0
	1
	2
	3
	4

	
	0
	0,75
	1,50
	2,20
	2,80



Условие протаивания не больше, чем на величину R´д за срок эксплуатации без изоляции, имеет вид

Подставив в данное выражение значения коэффициента k и критерия Фурье Fо, определить величину Rд´


Задание № 11: Определить основные технологические показатели процесса искусственного замораживания горных пород рассольным способом (нагрузку на ледопородное ограждение, толщину его стенки, схему расположения замораживающих скважин) перед проходкой вертикального ствола диаметром вчерне D (м) при исходных данных, приведенных в табл. 17.
Тип пород – обводненные пески средней крупности. Диаметр замораживающей колонки dк = 0,15 м; температура рассола Тр = -26 °С; температура стенки замораживающей колонки Тст = -18 °С; конечная температура замороженной горной породы Тп = -12 °С. Коэффициент запаса прочности k = 2,5.
Таблица 17
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Dсв, м
	5,5
	9,0
	6,0
	8,5
	6,5
	8,0
	7,0
	5,5
	7,5
	6,0

	Глубина замораживания Н1, м
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	65
	75
	45

	Мощность водоносных пород H2, м
	20
	22
	18
	24
	16
	25
	15
	23
	17
	21

	Плотность горной породы , кг/м3
	1400
	1550
	1350
	1300
	1450
	1500
	1320
	1480
	1420
	1360

	Пористость пород n, %
	3,0
	3,2
	4,5
	4,4
	3,5
	3,8
	4,0
	3,6
	4,2
	3,4

	Угол внутреннего трения талых пород т, град.
	15
	30
	18
	27
	20
	25
	23
	17
	26
	19

	Прочность замороженных пород на сжатие сж, МПа
	11,0
	11,5
	12,0
	12,5
	10,8
	11,4
	12,3
	11,2
	12,4
	10,6

	Расстояние между замораживающими скважинами l, м
	1,2
	1,6
	1,3
	1,5
	1,4
	1,2
	1,6
	1,3
	1,5
	1,4

	Плотность льда л, кг/м3
	920
	880
	850
	910
	900
	940
	870
	890
	930
	860

	Удельная теплоемкость породного скелета Cn, Дж/(м3К)
	750
	920
	780
	900
	800
	880
	820
	860
	840
	720

	Удельный земной теплоприток U, кДж/м2
	16
	17
	25
	24
	18
	19
	23
	22
	20
	21

	Удельная теплопроводность замороженной породы , Вт/(мК)
	3,50
	2,80
	3,35
	2,95
	3,20
	3,10
	2,90
	3,05
	2,75
	2,85

	Удельная теплота ледообразования r, кДж/кг
	314
	296
	284
	276
	256
	224
	244
	308
	265
	237

	Начальная температура горной породы Т0, °С
	8,0
	7,0
	6,5
	6,0
	5,5
	6,0
	8,0
	7,5
	7,0
	6,5



Рекомендации к расчету
1. Определяем глубину замораживающих скважин (Lскв, м) по формуле

где hi – мощность i-го отдельного слоя грунта, м;
n – количество отдельных слоев грунта;
(6…10) – величина заглубления скважин в водоупорный слой, м.
2. При глубине (Н, м) до 500 м допускаемое отклонение замораживающих скважин (а, м) от вертикали рассчитывают по упрощенной формуле

3. Определяем максимальное давление на внешнюю поверхность цилиндра ЛПО (Pmax, МПа), передаваемое от окружающих грунтов и взвешивающего давления воды по формуле

где Pг – горизонтальное давление грунтов, МПа (100 т/м2 = 1 МПа);
Pгст – величина полного гидростатического давления воды, МПа.
Горизонтальное давление грунтов (Pг, т/м2) определяем по формуле профессора П.М. Цимбаревича

где ɣi – плотность (объёмный вес) грунта i-го слоя, кг/м3;
hi – мощность i-го отдельного слоя грунта, м;
n – количество отдельных слоев грунта;
Аn – коэффициент бокового распора отдельных слоев грунта n.

где  - угол внутреннего трения пород, град.
Значения коэффициента бокового распора (Ап) для отдельных видов грунта приведены в табл. 18.

Таблица 18
Коэффициент бокового распора для различного грунта
	Виды грунта
	Коэффициент бокового распора Aп

	Мелкозернистые пески и плывуны, а также разжиженные грунты
	0,757

	Галька, щебень, гравий, песок
	0,526

	Наносы, слежавшиеся грунты, пластичные глины
	0,387

	Гипс, бурый и неплотный каменный уголь, глинистые сланцы
	0,164

	Плотные сланцы, средней плотности известняки и песчаники
	0,017

	Кварцевые породы, габбро
	0,004

	Плотные кварциты, кремний, базальт
	0,0012



Величина полного гидростатического давления (Pгст, т/м2) определяется по формуле

где ɣв – объёмный вес воды, ɣв = 1 т/м3;
hв – высота водяного столба, м.
4. Необходимая толщина (Е, м) цилиндрического ЛПО ствола шахты круглого сечения глубиной до 100 м определяется по формуле Ляме-Годолина

где Rвч – радиус ствола в вчерне, м

Rсв, Dсв – соответственно радиус и диаметр ствола в свету, м;
dкр – толщина крепи, м;
σдоп – допускаемое напряжение на сжатие для замороженного грунта, МПа

σсж – предел прочности замороженного грунта на сжатие, МПа (см. табл. 19);
Pmax – максимальное давление на внешнюю поверхность цилиндра, передаваемое от окружающих грунтов и взвешивающего давления воды, МПа.

Таблица 19
Пределы прочности при сжатии замороженного грунта и льда
в зависимости от температуры
	Грунты, насыщенные водой
	Пределы прочности при сжатии (кгс/см2)* при температуре, °С

	
	-1…-5
	-5…-10
	-10…-15
	-15…-20
	-20…-25

	Чистый лед
	
	
	18 
	
	

	Песок
	25-85 
	85-127 
	127-144 
	144-152 
	152-180 

	Супесь
	20-65 
	65-88 
	88-105 
	105-122 
	122-140 

	Глинистый
	15-45 
	45-60 
	60-75 
	75-95 
	95-100 

	Пылеватоилистый
	10-15 
	15-35 
	35-45 
	45-65 
	65-70 

	Лед
	-
	-
	13-18 
	18-20 
	20-30 


* 1 кгс/см2 = 0,0980665 МПа

Толщина цилиндрического ЛПО шахты (E, м)глубиной свыше 100 м может быть определена по формуле Домке

5. Диаметр окружности (Dзам, м), на которой располагают центры замораживающих скважин с учетом среднего отклонения скважин, определяется по формуле


где Dвч – диаметр ствола вчерне, м

6. Определяем необходимое количество скважин (Nобщ) по формуле

где Nскв – количество основных замораживающих скважин, шт.

l – расстояние между двумя соседними замораживающими скважинами (зависит от многих факторов и принимается по опыту замораживания, но не менее 1,2 м для стволов шахт)
Nтерм – количество термометрических скважин, шт. (не менее двух для измерения температур грунта);
Nгидр – количество гидрогеологических скважин, шт. (не менее 10% общего количества основных замораживающих скважин для наблюдения за колебаниями уровня грунтовых вод).
7. Фактическая толщина ЛПО будет больше E за счёт намерзания породы не только в замковых, но и в главных плоскостях ограждения. Она определяется внутренним (rвн, м) и наружным (rн, м) радиусами промерзания пород вокруг каждой замораживающей колонки.

[image: ]

.

8. Определяем фактические внутренний (Dвн, м) и наружный (Dн, м) диаметры ЛПО вокруг ствола по формулам



Задание № 12: Определить химический КПД  (%) подземной газификации углей (ПГУ) при исходных данных, приведенных в табл. 20.

Таблица 12
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Тип исходного угля
	каменный
	бурый

	Содержание углерода в угле С, %
	73,3
	73,5
	73,7
	73,9
	74,1
	40,0
	40,2
	40,5
	39,6
	39,2

	Удельная теплота сгорания угля Qy, кДж/кг
	28570
	28590
	29610
	29630
	29650
	15020
	15100
	15200
	15000
	14950

	Концентрация кислорода в дутье, %
	21
	55
	95
	21
	95
	21
	45
	95
	45
	21



Расчетный состав получаемого газа ПГУ (в объемных процентах) приведен в табл. 22.
Таблица 22
	Концентрация кислорода в дутье, %
	Состав газа, % (объемных)

	
	CmHn
	СО2
	H2
	H2S
	СО
	СН4
	n2

	Из бурого угля

	21
	0,2
	18,9
	17,2
	0,4
	5,5
	2,5
	54,5

	45
	0,2
	22,3
	26,3
	0,2
	12,5
	3,0
	35,5

	95
	0,2
	28,0
	40,8
	0,6
	24,3
	4,1
	2,0

	Из каменного угля

	21
	0,1
	6,6
	13,1
	-
	22,2
	2,1
	55,9

	55
	0,1
	11,8
	25,0
	-
	42,0
	4,0
	17,0

	95
	0,1
	18,6
	33,7
	-
	37,1
	4,1
	6,7



Рекомендации к расчету
Химический к.п.д. ПГУ  (%) рассчитывается по формуле

где Vг - теоретический выход газа с 1 кг угля, м3/кг;
Qг – удельная теплота сгорания получаемого газа, кДж/кг.
Величины Vг и Qг определяются по выражениям



где Cг – суммарное содержание углеродсодержащих компонентов в получаемом газе, %

Задание № 13: Определить основные технологические параметры процесса подземной выплавки серы (ПВС) при исходных данных, приведенных в табл. 22.

Таблица 22
	Наименование
показателя
	№ варианта

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Пористость серного пласта П, отн. ед.
	0,12
	0,20
	0,19
	0,13
	0,18
	0,14
	0,15
	0,17
	0,11
	0,10

	Объем серы в 1 м3 руды , м3/м3 )
	0,15
	0,22
	0,21
	0,15
	0,20
	0,16
	0,16
	0,18
	0,13
	0,12

	Начальная температура пород Т0, °С
	10
	12
	14
	16
	18
	17
	15
	13
	11
	20

	Плотность руды , кг/м3
	2360
	2480
	2540
	2650
	2450

	Удельная теплоемкость руды СP, Дж/кг
	854
	820
	812
	864
	947
	843
	835
	795
	928
	776

	Мощность серного пласта h, м
	15
	14
	1210
	16
	18
	20
	13
	11
	17
	

	Объемный расход перегретой воды qв, м3/с
	0,005
	0,010
	0,006
	0,008
	0,007

	Радиус зоны плавления серы R, м
	6
	13
	8
	11
	10
	9
	12
	7
	14
	15



Плотность серы с = 2060 кг/м3; плотность перегретой воды в = 960 кг/м3; температура перегретой воды, подаваемой в серный пласт, Tв = 160 °С (433 К); необходимая температура нагрева серного пласта Тп = 157 °С (430 К); температура плавления серы Тп = 119 °С (392 К); удельная теплоемкость серы Сс = 1860 Дж/(кгК); удельная теплоемкость перегретой воды Св = 4200 Дж/(кгК); удельная теплота плавления серы Lп = 49370 Дж/кг; коэффициенты извлечения серы при ПВС – технологический т = 0,85, общий  = 0,45.

Рекомендации к расчету
Удельный объемный расход теплоносителя (перегретой воды) на выплавку 1 кг серы Vm (м3/кг):




Количество тепла, необходимое для плавления серы в единице объема руды, Qпл (Дж/м3):

Количество серы, добываемое в единицу времени (производительность серодобычной скважины) Мс (кг/с):

Скорость движения фронта плавления серы Vпл (м/с):

Коэффициент использования тепла при ПВС Ки (%):
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