[bookmark: _GoBack]   Индивидуальные задания к практическим занятиям
Ответы отправлять на мой адрес. Возникнут вопросы, обращайтесь 
Номер задания соответствует номеру по списку группы
                                  Индивидуальное задание № 1
1.Параметры рудных месторождений. Классификация рудных месторождений по глубине оруденения.
2. Производственная мощность рудника по рыночным условиям (по металлу).
3. Определить эксплуатационные запасы рудного тела для условий: длина тела по простиранию 1100 м, мощность 7 м, глубина 450 м, угол падения 75 0, плотность руды 3,15 т/м3, коэффициент потерь 12 %, коэффициент разубоживания 9 %.

                                   Индивидуальное задание № 2
1. Сдвижение горных пород. 
2. Граница подземных горных работ.
3. Определить безопасную глубину разработки и принять решение для условий: глубина залегания месторождения 350 м, длина по простиранию 600 м, мощность 25 м, глубина месторождения 300 м, угол падения 800, породы осадочные, коэффициент крепости руды 10. 

                                

                           
                Индивидуальное задание № 3

1. Расчет производственной мощности рудника по горным возможностям.
2. Выбор способа разработки рудного месторождения. Сравнительная оценка способов.
3. Определить срок существования рудника для условий: балансовые запасы месторождения 35 млн. т, годовая производительность 950 тыс. т, коэффициент потерь руды 15, коэффициент разубоживания 16 %. 
 

                                  Индивидуальное задание № 4

1. Открыто-подземный ярус. Сущность, схема, значение.
 2. Расчет годовой производственной мощности рудника по годовому понижению.
3. Определить границу подземных горных работ, если себестоимость добычи руды подземным способом 1750 руб./т, открытым 820 руб./т, себестоимость вскрыши составляет 105 руб./т.

                             




                          Индивидуальное задание № 5

1. Производственная мощность рудника по годовому подвиганию разработки месторождения.
2. Сущность, достоинства и недостатки последовательной комбинированной разработки рудного месторождения. Пример из практики. 
3. Построить зону сдвижения горных пород на разрезе вкрест простирания рудного тела для условий: глубина залегания 200 м, глубина рудного тела 350 м, мощность 40 м, угол падения 450, вмещающие породы магматические.  

                                Индивидуальное задание № 6

1.Сущность и схема открыто-подземной разработки рудного месторождения.
2. Способы разработки сближенных рудных тел.
3. Определить глубину безопасной разработки рудного тела для объектов первой категории, если глубина залегания 450 м, мощность 15 м, угол падения 00. 


                           




                  Индивидуальное задание № 7

1. Независимый способ разработки сближенных рудных тел.
2. Достоинства и недостатки последовательной комбинированной разработки рудных месторождений.
3. Эксплуатационные запасы рудного тела равны 600 тыс. т, суммарные потери руды равны 50 тыс. т, количество примешанной породы равно 62 тыс. т. Найти балансовые запасы рудного тела, коэффициенты потерь и разубоживания руды 

                            Индивидуальное задание № 8

1 Достоинства и недостатки открыто-подземного способа разработки рудных месторождений.
2. Селективная и валовая выемка рудных тел. Экономический показатель выбора способа выемки.
3. Установить способ разработки двух сближенных рудных тел в пределах этажа высотой 70 м, если мощность рудных тел равна соответственно 20 и 25 м, угол падения 750, мощность породного прослоя 40 м, породы магматические. Отбойка руды скважинная, ЛНС равна 2,5 м.

                

                      Индивидуальное задание № 9

1. Классификация запасов повторной разработки. 
2. Обоснование независимого способа разработки сближенных рудных тел
3. Рудное тело длиной по простиранию 920 м, мощностью 15 м, глубиной 410 м залегает под углом 600, плотность руды 2,95 т/м3. Найти балансовые запасы рудного тела.

                       Индивидуальное задание № 10

1. Конечная глубина карьера.  
2. Сущность и значение открыто-подземный яруса. 
3. Мощность рудного тела 10 м; угол падения 600; глубина залегания рудного тела 570 м; глубина рудного тела 250 м.; коэффициент крепости руды 12. Найти безопасную глубину горных работ

                           





                                          Индивидуальное задание № 11

1.Достоинства и недостатки открытого способа разработки месторождений.
2. Понятие зоны сдвижения горных пород.
3. Горизонтальное месторождении мощностью 6.5 м длиной 1200 м шириной 550 м разрабатывают панельно-столбовой системой разработки. Годовая производительность системы разработки равна 500 тыс. т/год. Активная площадь панели равна 2000 м2. Найти годовую производительность рудника.

                                         Индивидуальное задание № 12
1 Способы разработки рудных месторождений.
2. Сущность сближенных рудных тел.
3. Мощность рудного тела 20 м; угол падения 750; глубина залегания рудного тела 700 м; глубина рудного тела 450 м; коэффициент крепости руды 12. Найти безопасную глубину горных работ
 
                                         Индивидуальное задание № 13
1 Классификация рудных месторождений по глубине оруденения.
2. Селективная выемка руды.
3. Мощность рудного тела 25 м; угол падения 900; глубина залегания рудного тела 360 м; глубина рудного тела 710 м; коэффициент крепости руды 10. Найти безопасную глубину горных работ

                                         Индивидуальное задание № 14
1 Способ открытой разработки рудных месторождений.
2. Параметры рудных месторождений.
3. Мощность рудного тела 60 м; угол падения 70; глубина залегания рудного тела 700 м. Найти безопасную глубину горных работ

                                         Индивидуальное задание № 15
1 Способ подземной разработки рудных месторождений.
2. Сущность комбинированной разработки рудных тел.
3. Мощность рудного тела 120 м; угол падения 00; глубина залегания рудного тела 400 м. Найти безопасную глубину горных работ

                                         Индивидуальное задание № 16
1. Факторы, влияющие на выбор способа разработки рудных месторождений.
2. Роль предохранительного целика под дном карьера при комбинированном способе разработки рудных месторождений.
3. Мощность рудного тела 35 м; угол падения 750; глубина залегания рудного тела 800 м. Найти безопасную глубину горных работ





                                         Индивидуальное задание № 17
1 Зоны деформации горных пород при разработке крутопадающих месторождений.
2.Виды запасов руды при разработке рудного месторождения.
3. Мощность рудного тела 20 м; угол падения 050; глубина залегания рудного тела 500 м; глубина рудного тела 450 м.; коэффициент крепости руды 12. Найти безопасную глубину горных работ. Принять технологию разработки.







