Лабораторные работы

Задание №1
1. Построить в системе AutoCAD (не ранее 2013 года) двухмерную модель поперечного сечения подземной горной выработки, с параметрами представленными в таблице 1, указав штриховку, размеры и условные обозначения в соответствии с установленными нормативными документами (ГОСТ 2.850-75, ГОСТ 2.851-75, ГОСТ 2.852-75).
2. Оформить контурные линии формата, рамку, основную надпись и сохранить лист чертежа в формате .dwg.
3. Напечатать чертеж в масштабе 1:50.

Таблица 1
	№ варианта
	Чертеж горной выработки
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Задание №2
1. Построить в системе AutoCAD (не ранее 2013 года) двухмерную модель технологической схемы системы разработки (см. рисунки), с параметрами представленными в таблице 2, указав штриховку, размеры и условные обозначения в соответствии с установленными нормативными документами (ГОСТ 2.850-75, ГОСТ 2.851-75, ГОСТ 2.852-75).
2. Оформить контурные линии формата, рамку, основную надпись и сохранить лист чертежа в формате .dwg.
3. Напечатать чертеж в масштабе 1:500.












Таблица 2
	№ варианта
	Система
разработки
	Высота этажа H, м / подэтажа h, м
	Длина блока L, м
	Ширина блока (панели) B, м
	Ширина целика Вц, м
	Мощность рудного тела m, м
	Угол падения рудного тела, град
	Высота слоя Всл, м / ширина слоя hсл, м

	0
	Этажно-камерная с отбойкой веерными скважинами
	60
	40
	20
	12
	35,0
	85
	-

	1
	Система подэтажного обрушения с торцевым выпуском
	60 / 20
	150
	15
	-
	30,0
	75
	-

	2
	Система горизонтальных слоев с закладкой и нисходящей выемкой
	60
	100
	-
	-
	14,0
	80
	3 / 3,5

	3
	Панельно-столбовая система
	-
	600
	120
	12
	6,0
	0
	-

	4
	Система подэтажных штреков
	70 / 15
	50
	-
	10
	12,0
	80
	-

	5
	Система с магазинированием руды
	50
	50
	-
	-
	1,5
	75
	2,0

	6
	Система горизонтальными слоями с восходящей выемкой
	60
	120
	-
	-
	16,0
	80
	3,5

	7
	Система этажного обрушения
	60
	40
	-
	10
	20,0
	85
	-

	8
	Этажно-камерная с отбойкой параллельными скважинами
	60
	-
	30
	15
	40,0
	85
	-

	9
	Система с доставкой силой взрыва
	35
	-
	20
	6,0
	8,0
	40
	-
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Задание№ 3
1. Построить в системе AutoCAD (не ранее 2013 года) трехмерную модель сопряжений подземных горных выработок, показанных на рисунке, с трапециевидной, прямоугольно-сводчатой, полигональной, круглой формами поперечного сечения произвольного размера, в соответствии с установленными нормативными документами (ГОСТ 2.850-75, ГОСТ 2.851-75, ГОСТ 2.852-75, ГОСТ 2.317-69).
2. Оформить контурные линии формата, рамку, основную надпись и сохранить лист чертежа в формате .dwg.
3. Напечатать чертеж в масштабе 1:200.
Таблица 3
	№ варианта
	Тип сопряжения, форма поперечного сечения
	Размеры выработок, мм
	Угол сопряжения, град

	1
	прямоугольное пересечение выработок прямоугольно-сводчатой формы
	B = 4300
H = 3300
R = 2980
r = 1150
h0 = В/3
	90

	2
	остроугольное ответвления выработок круглой формы
	D = 4800
	42

	3
	разветвление выработок трапециевидной формы под углом
	A = 3290
B = 3660
H = 3110
	45

	4
	остроугольное пересечение выработок прямоугольной формой
	B = 4100
H = 2800
	30

	5
	сопряжение выработок арочной формы «треугольный узел» 
	B = 3150
H = 3230
h = 1970
	90

	6
	прямоугольное ответвление выработок трапециевидной формы
	A = 3980
B = 4350
H = 2890
	90

	7
	тупоугольное примыкание прямоугольно-сводчатой формы
	B = 3300
H = 3500
R = 2280
r = 860
h0 = В/3
	35

	8
	разветвления выработок круглой формы по кривым
	D = 5600
	47

	9
	прямоугольное примыкание выработок арочной формы
	B = 4220
H = 3450
h =1890
	90

	0
	разветвление выработок прямоугольно-сводчатой формы под углом
	B = 4200
H = 4200
R = 2910
r = 1100
h0 = В/3
	50

	Примечание:
B – ширина выработки, мм;
H – высота выработки, мм;
R – большой радиус выработки, мм;
r – малый радиус выработки;
D – диаметр выработки, мм;
A – ширина верхней части выработки, мм;
h – высота стенки выработки, мм;
h0 – высота свода выработки, мм.
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	Рис.       Упрощенные формы поперечного сечения подземных горных выработок трапециевидного (а) и арочного (б) сечения
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Рис.        Типы сопряжений горизонтальных подземных горных выработок: а, б – прямоугольное и остроугольное пересечения; в, г – прямоугольное и остроугольное ответвления; д, ж, з – разветвления по кривым; е – разветвление под углом; и – сопряжение «треугольный узел», к, л – прямоугольное и тупоугольное примыкания

Основная надпись горного чертежа

Образец оформления основной надписи чертежа представлен на рис.     В рамке указывается шифр работы: РГР – расчетно-графическая работа, КР – курсовая работа, КП – курсовой проект, ВКР – выпускная квалификационная работа.

а
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Рис.     Пример оформления рамки и основной надписи чертежа: а – большой угловой штамп; б – малый угловой штамп
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